Author chk=WSK t3d=WSK poprawki=szogun
Param. Category=train M=24000 Vmax=100 
Load: MaxLoad=57 LoadQ=tonns LoadAccepted=niebieski_20ft,sr_czerwony_20ft,bialy_20ft,czerwony_20ft,sr_zielony_20ft,sr_niebieski_20ft,sr_bialy_20ft,niebieski_40ft,zolty_40ft,czerwony_40ft,c40z20,n40b20,z20b20,z40n20 LoadSpeed=1 UnLoadSpeed=0.2
Dimensions: L=19.900 H=2.5 W=2.96 Cx=0.1 
Wheels: D=0.92 Tw=1.435 AIM=300 Axle=2'2' Ad=2 Bd=14.0 Rmin=75 BearingType=Roll
Brake: BrakeType=Oerlikon NBpA=4 MBF=42.6 MaxBP=0.41 BCN=1 BCR=0.2032 BCD=0.15 BCM=1.61 BCMMax=3.98
BuffCoupl. CType=Screw kB=9000 DmaxB=0.12 FmaxB=350 kC=4500 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.52
Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic LocalBrake=ManualBrake BrakeDelays=GP

