# to jest plik z parametrami dla towarowego wagonu 2-osiowego : wagon chlodnia serii Slm typ 202l
# stale uniwersalne stosowane dla kazdego pojazdu
Author chk=McZapkie t3d=Q tex=Q,jan-kol@pwm.org.pl
# prametry hamulca dla SPKS: youBy
Param. Category=train M=10500 Vmax=100 
# masa [kg], Vmax [km/h]
Load: MaxLoad=30 LoadQ=tonns LoadAccepted=corn LoadSpeed=1 UnLoadSpeed=0.1
# Ladownosc, typ ladunku, szybkosc naladunku i wyladunku t/s
Dimensions: L=11.795 H=3.35 W=3.08 Cx=0.1 
# dlugosc, wysokosc, szerokosc [m], wspolcz. oporu aerodynam.
Wheels: D=1 Tw=1.435 AIM=300 Axle=2 Ad=6.6 Bd=6.6 Rmin=30 BearingType=Roll
# srednica kol napednych, szer., uklad osi, rozstaw osi, rozstaw czopow, min. promien skretu [m]
Brake: BrakeValve=ESt3 Size=12 MBF=72 MaxBP=3.8 BCN=1 BCR=0.1524 BCD=0.14 BCMlo=3.05 BCMHi=10.67 NBpA=4 BM=P10-Bg BCS=2.7 BSA=8.00 BVV=50 BRE=0.8 
// ilosc elementow ciernych na os, max sila docisku ham. recznego [kN], max. cisnienie w cylindrze hamulcowym, 
// cylindry: ilosc, promien, skok roboczy, mnoznik przekladni, cisnienie w przewodzie jesli nie podane to 0.5MPa
# ilosc elementow ciernych na os, wspolczynnik prop. p->F [kN/MPa], max. cisnienie w cyl. [MPa]
BuffCoupl. CType=Screw kB=9000 DmaxB=0.12 FmaxB=350 kC=4500 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.52
# urzadzenia zderzno-cieglowe - maksymalne ugiecie, maksymalna sila, wspolczynnik tlumienia
Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic LocalBrake=ManualBrake BrakeDelays=GP
# urzadzenia hamulcowe - sposob kontroli