models: 4e.t3d
 animwheelprefix: wheel0
 animpantrd1prefix: ramiedolne1_pant0
 animpantrd2prefix: ramiedolne2_pant0
 animpantrg1prefix: ramiegorne1_pant0
 animpantrg2prefix: ramiegorne2_pant0
 animpantslprefix: slizg_pant0
 pantfactors: -3.319 3.381 4.429 0.097
endmodels

sounds:
 wheel_clatter: 70 -5.8 wheel-heavy.wav -2.75 wheel-heavy.wav 2.75 wheel-heavy.wav 5.8 wheel-heavy.wav end
 engine: 07]motor_2.wav 200.0  0.7 0.6  0.11 0.3
 ventilator: 07]rvent_2.wav 135.0  1.0 0.4  0.7 0.6
 brake: brake-scr.wav 100.0 5000.0 -1.0
 derail: derail.wav 200
 kjurw: curve.wav 100
 horn1: 07]syrena1-start.wav 07]syrena1-mid.wav 07]syrena1-end.wav 1000
 horn2: 07]syrena2-start.wav 07]syrena2-mid.wav 07]syrena2-end.wav 1000
 compressor: 07]spre_2-start.wav 07]spre_2-mid.wav 07]spre_2-end.wav 100
 small-compressor: s-compressor-start.wav,s-compressor.wav,s-compressor-stop.wav 100
 converter: 07]przetw_2-start.wav 07]przetw_2-mid.wav 07]przetw_2-end.wav 90
endsounds

internaldata:
 ctrl: 07]nastawnik_2.wav
 buzzer: 07]bzyczek.wav
 tachoclock: 07]hasler_2.wav
 switch: 07]przelacznik.wav
 relay: 07]stycznik.wav
 pneumaticrelay: pneumaticrelay.wav
 couplerattach: couplerattach.wav
 couplerdetach: couplerdetach.wav

brakesound: brake.wav 1.0 0.4 0.2 0.9
slipperysound: brake-slipp.wav 2.0 0.2
airsound: hiss.wav 1000.0 -0.1
runningnoise: runningnoise.wav 1.5 0.0 2.0 0.05

mechspring: 100      0.02 0.2 0.2 0.03 0.15  0.02   0.01

cab1definition:
-1.6 1.4 5.6 1.6 1.4 6.4 
driver1pos:
-0.76 2.89 5.815
cab1model: 4E_4]kabina-4en-a.t3d

cab2definition:
-1.6 1.4 -6.4 1.6 1.4 -5.6
driver2pos:
0.76 2.89 -5.815
cab2model: 4E_4]kabina-4en-b.t3d

mainctrl: nastawnikpodst rot -0.02068 0.0 0.15
scndctrl: bocznikpodst rot 0.0416 0.0 0.15
dirkey: kluczpodst rot 0.05 0.01 0.15
brakectrl: kran_zasadniczy rot 0.073 0.0 0.15
localbrake: kran_pomocniczy rot 0.05 0.0 0.3

brakeprofile_sw: przelacznik-hamulec-typ rot -0.25 0.0 0.2
maxcurrent_sw: przelacznik-prad-rozruchu rot 0.25 0.0 0.2
main_off_bt: przycisk-szybki-off mov -0.005 0 0.2
main_on_bt:  przycisk-szybki-on  mov -0.005 0 0.2
security_reset_bt: przycisk-czuwak mov -0.005 0 0.2
releaser_bt: przycisk-odluzniacz mov -0.005 0 0.25
antislip_bt: przycisk-antyposlizg mov -0.005 0 0.2
fuse_bt: przycisk-roznicowy-i-nadmiarowy-silnikow mov -0.005 0 0.2
stlinoff_bt: przycisk-styczniki-wyl mov -0.005 0 0.2
compressor_sw: SW-sprezarka rot -0.2 0 0.2
converter_sw: SW-przetwornica rot -0.2 0 0.2
pantfront_sw: SW-pantograf-tyl rot -0.2 0 0.2
pantrear_sw: SW-pantograf-przod rot -0.2 0 0.2
leftlight_sw: przelacznik-reflektor-lewy-A rot -0.2 0 0.2
upperlight_sw: przelacznik-reflektor-gorny-A rot -0.2 0 0.2
rightlight_sw: przelacznik-reflektor-prawy-A rot -0.2 0 0.2
leftend_sw: przelacznik-reflektor-gorny-A02 rot -0.2 0 0.2
rightend_sw: przelacznik-reflektor-gorny-A17 rot -0.2 0 0.2
trainheating_sw: SW-ogrzewanie-pociagu rot -0.2 0 0.2

horn_bt: syrena_galka01 rot -0.04 0.0 0.04
universal3: przelacznik-osw-mierniki rot -0.2 0 0.2
tachometer: speedknob rot 0.00455 -0.34 0 //420
HVcurrent1: I1Knob rot -0.00018 0 0.3
HVcurrent2: I2Knob rot -0.000185 0 0.3
Hvoltage: UTKnob rot -0.000035 0 0.4 //27
Lvoltage: UBKnob rot -0.00095 0 0.3
brakepress: CylHamKnob rot 0.79 0 0
pipepress: PrzGlKnob rot 0.74 0 0
compressor: ZbGlKnob rot 0.45 0 0
universal1: zawias_antysolar01 rot 0.36 -0.000002 0.2
universal2: szyba_bok04 mov 0.65 0.0 0.3
clock: analog 

i-slippery: poslizg
i-contactors: styczn
i-conv_ovld: nadm_przetw
i-diff_relay: przek_rozn
i-motor_ovld: nadm_siln
i-mainbreaker: wyl_szybk
i-vent_ovld: nadm_went
i-comp_ovld: nadm_spr
i-resistors: opory
i-highcurrent: wys_rozr
i-security_aware: czuwak
i-security_cabsignal: shp
i-trainheating: ogrzew
i-heating: ogrzew
i-compressor: nadm_spr
i-universal3: podsw

cab0definition:
-0.4 1.5 -4.8 0.4 1.5 4.8
driver0pos:
0.0 3.0 1.0
cab0model: korytarz.t3d


