Param. Category=train M=80000 Vmax=125 PWR=2000 SandCap=500
Load: MaxLoad=52 LoadQ=pieces LoadAccepted=pantstate LoadSpeed=1 UnLoadSpeed=0.1
Dimensions: L=15.915 H=4.348 W=2.903 Cx=0.3
Wheels: D=1.250 AIM=2000 Tw=1.435 Axle=Bo'Bo' Ad=3.05 Bd=8.55 Rmin=80 BearingType=Roll
Brake: BrakeValve=LSt BrakeType=Oerlikon NBpA=4 MBF=85.0 MaxBP=0.40 BCN=8 BCR=0.1143 BCD=0.055 BCM=2.59 HiPP=0.5 LoPP=0.35 Vv=0.810 MinCP=0.7 MaxCP=0.8 CompressorSpeed=0.03
BuffCoupl. CType=Screw kB=9200 DmaxB=0.15 FmaxB=740 kC=4800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58

Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic BCPN=6 BDelay1=15 BDelay2=7 BDelay3=39 BDelay4=17 ASB=Manual LocalBrake=PneumaticBrake DynamicBrake=Passive MCPN=43 SCPN=6 AutoRelay=No IniCDelay=0.5 SCDelay=0.1 BrakeDelays=GPR
-1 0.6 	-1	12 Pneumatic 
 0 0.5	-1	9  Pneumatic
 1 0.46 -1	9  Pneumatic
 2 0.42 -1	9  Pneumatic
 3 0.38	-1	9  Pneumatic
 4 0.34	-1	9  Pneumatic
 5 0.28	-1	9  Pneumatic
 6 0	-1	18 Pneumatic

Security: AwareSystem=Active,CabSignal AwareDelay=60 SoundSignalDelay=3 EmergencyBrakeDelay=4 RadioStop=Yes 
Light: Light=Generator LGeneratorEngine=ElectricSeriesMotor LMaxVoltage=110 LMaxCurrent=155  
Power: EnginePower=CurrentCollector CollectorsNo=2 MaxVoltage=3600 MaxCurrent=1200 MinH=0.48 MaxH=2.5 CSW=1.5
Engine: EngineType=ElectricSeriesMotor Volt=1500 Trans=21:76 WindingRes=0.15 nmax=2390

MotorParamTable:
0 21.64 181  097  078  
1 23.18 237  095  094    
2 25.58 373  094  131    
3 27.35 535  096  215    
4 26.97 646  099  310  
5 35.79 1226  096  383  
6 30.78 1197  098  533
END-MPT

Circuit: CircuitRes=1.25 ImaxLo=700 ImaxHi=800 IminLo=350 IminHi=450

RList: Size=43 RVent=Automatic RVentnmax=3300 RVentCutOff=0.2
0	0		0	0		0
1      24.891		1	4		0
2      16.821		1	4		0
3      12.301		1	4		0
4       9.771		1	4		0
5       8.111		1	4		0
6       6.915		1	4		0
7       6.481		1	4		0
8       6.047		1	4		0
9       5.629		1	4		0
10      5.211		1	4		0
11      4.827		1	4		0
12      4.443		1	4		0
13      4.099		1	4		0
14      3.755		1	4		0
15      3.442		1	4		0
16      3.129		1	4		0
17      2.838		1	4		0
18      2.547		1	4		0
19      2.286		1	4		0
20      2.025		1	4		0
21      1.780		1	4		0
22      1.535		1	4		0
23      1.275		1	4		0
24      1.095		1	4		0
25      0.775		1	4		0
26      0.525		1	4		0
27      0.275		1	4		0
28      0.000		1	4		0
29	5.44			2	2		0
30	4.41			2	2		0
31	3.85			2	2		0
32	3.29			2	2		0
33	2.82			2	2		0
34	2.36			2	2		0
35	1.93			2	2		0
36	1.56			2	2		0
37	1.21			2	2		0
38	0.89			2	2		0
39	0.61			2	2		0
40	0.34			2	2		0
41	0.21			2	2		0
42	0.10			2	2		0
43	0.00			2	2		0
END-RL 

