models: 6dg.t3d
animations: 4 0 0 4 2 0 -1
lowpolyinterior: lowpoly.t3d
animwheelprefix: wheel0
endmodels

sounds:
wheel_clatter: 70 -9.4 wheel-heavy.wav -5.6 wheel-heavy.wav 6.5 wheel-medium.wav 9.0 wheel-medium.wav end
engine: [1007]silnik_st45_1.wav 190.0  0.3 0.85  0.01 0.8
brake: brake-scr.wav 100.0 5000.0 -1.0
derail: derail.wav 200
horn1: 6dg_rp1_1_start.wav 6dg_rp1_1_trwa.wav 6dg_rp1_1_stop.wav 400
horn2: 6dg_rp1_2_start.wav 6dg_rp1_2_trwa.wav 6dg_rp1_2_stop.wav 600
turbo: turbo-m.wav turbo-m.wav turbo-m.wav 150
dieselinc: silence1.wav 100
converter: 6dg_silnik_start.wav,6dg_silnik_trwa.wav,6dg_silnik_stop.wav 100
//compressor: compressor-start.wav,compressor.wav,compressor-stop.wav 100
sand: sand_1.wav sand_2.wav sand_3.wav 15 
releaser: releaser_1.wav releaser_2.wav releaser_3.wav 15 
endsounds 


internaldata:
ctrl: nast_2k.wav
buzzer: bzyczek2k.wav
tachoclock: silence1.wav
switch: switch.wav
relay: relay_2k.wav
pneumaticrelay: pneumaticrelay.wav
dooropen: silence1.wav
doorclose: silence1.wav
couplerattach: couplerattach.wav
couplerdetach: couplerdetach.wav

brakesound: brake.wav 1.0 0.4 0.2 0.9
slipperysound: brake-slipp.wav 2.0 0.2
airsound:  [1007]fv4a_ham.wav 0.25 -0.01
airsound2: [1007]fv4a_luz.wav 0.05 -0.01
airsound3: [1007]fv4a_e.wav 0.25 -0.01
airsound4: [1007]fv4a_x.wav 0.5 -0.01
airsound5: [1007]fv4a_t.wav 10.0 -0.01
runningnoise: runningnoise.wav 1.0 0.0 1.0 0.2

mechspring: 100      0.02 0.2 0.2 0.03 0.15  0.02   0.01

cab1definition:   //rozmiary kabiny po ktorej mozna chodzic
-1.73 1.7 -3.7 1.73 1.7 -2.3
driver1pos:   //pozycja stojaca
-1.17 3.25 -3.63
driver1sitpos:   //pozycja siedzaca
-1.13 3.19 -3.061
cab1model: 6dg_1]kabina_a.t3d   //nazwa modelu kabiny A

cab2definition:   //rozmiary kabiny po ktorej mozna chodzic
-1.73 1.7 -3.3 1.73 1.7 -2.0
driver2pos:   //pozycja stojaca
1.19 3.25 -2.05
driver2sitpos:   //pozycja siedzaca
1.13 3.19 -2.67
cab2model: 6dg_1]kabina_b.t3d   //nazwa modelu kabiny B

mainctrl: nastawnik rot -0.01 0.0 0.2
scndctrl: bocznik mov -0.04 0 0.2
dirkey: kier rot 0.02 0.01 0.15
brakectrl: zasadniczy rot -0.04 0 0.2
localbrake: pomocniczy rot 0.014 0 0.2 //matek
brakeprofile_sw: towos rot 0.2 0 0.2
fuse_bt: przycpods rot -0.2 0 0.2
main_off_bt: stop mov -0.003 0 0.2
main_on_bt:  start  mov -0.003 0 0.2
security_reset_bt: czuw_shp mov -0.003 0 0.2
releaser_bt: odluzniacz mov -0.003 0 0.2
antislip_bt: pposlz mov -0.003 0 0.2
tachometern: wskpr rot 0.005 0.0 0.2
universal3: podswietlenie rot -0.1 0 0
hvoltage: Plane12 mov 0.00009 0 1
hVcurrent1: Plane11 mov 0.00004 0 1
enrot1m: obrot mov 0.002 0 0.3
brakepress: cyl06 rot 0.73 0 0
pipepress: cyl03 rot 0.73 0 0
compressor: cyl02 rot 0.4576 0 0
clock: analog

fuse_bt: odblnadm rot -0.1 0 0.2
upperlight_sw: swiatlaaaaa rot -0.05 0 0
leftlight_sw: swiatlaaaaa rot -0.05 0 0
rightlight_sw: swiatlaaaaa rot -0.05 0 0
leftend_sw: przodczerwlewy rot -0.2 0 0.2
rightend_sw: przodczerwprawy rot -0.2 0 0.2
horn_bt: horn rot -0.05 0 0.05

i-scnd1: bocznikowanie
i-conv_ovld: napiecie
i-slippery: poslizg
i-motor_ovld: nadmiar
i-security_aware: czuwak
i-security_cabsignal: shp
i-universal3: podswietlenie
i-door_left: informacje
i-forward: kierunek
i-backward: kierunek_tyl

cab0definition:   //rozmiary korytarza po ktorym mozna chodzic
-1.1 1.8 -3.2 1.1 1.7 -2.3
driver0pos:
0.0 3.5 -3.1
cab0model: none   //nazwa modelu korytarza
