models: 6bbIV.t3d
animations: 4 4 0 0 2 0 -1
animwheelprefix: wheel0
animdoorprefix: door0
pantfactors: -4.673 4.736 4.656 0.4
endmodels

sounds:
curve: curve_en57.wav 100
wheel_clatter: 35.0 -8.36 20786_wheel_en57_3.wav -5.57 20786_wheel_en57_4.wav  5.57 20786_wheel_en57_1.wav 8.36 20786_wheel_en57_2.wav end
brake: en57-pisk.wav 100.0 1000.0 -1.0
derail: derail.wav 200
horn1: 20786_syrena_en57-1112_1.wav 20786_syrena_en57-1112_2.wav 20786_syrena_en57-1112_3.wav 1000
horn2: 20786_syrena_en57-1112_4.wav 20786_syrena_en57-1112_5.wav 20786_syrena_en57-1112_6.wav 1000
departuresignal: en57_signal_start.wav en57_signal.wav en57_signal_stop.wav 50
sand: sand_1.wav sand_2.wav sand_3.wav 15 
releaser: releaser_1.wav releaser_2.wav releaser_3.wav 15 
dooropen: 20786_door_open_en71-026.wav
doorclose: 20786_door_close_en71-026.wav
endsounds 

ctrl: 20786_nastawnik_en57-1112.wav
reverserkey: 07]nastbocz0-1.wav
buzzer: 20786_bzyczek_en57-1112.wav
tachoclock: 20786_tacho_en57-1112.wav
switch: 20786_switch2_en57-1112.wav
relay: relay-en57.wav
pneumaticrelay: pneumaticrelay.wav
couplerattach: couplerattach.wav
couplerdetach: couplerdetach.wav
dooropen: 20786_switch2_en57-1112.wav
doorclose: 20786_switch2_en57-1112.wav
pneumaticswitch: 20786_pneumatic_swith_2_en57-1112.wav

brakesound: brake.wav 1.0 0 0.2 0.9    
slipperysound: brake-slipp.wav 2.0 0.2 
airsound: [1007]fvel6_brake_1.wav 5 -0.01  
airsound2: [1007]fvel6_unbrake_15db_1.wav 5 -0.01  
airsound3: [1007]fvel6_emergency_1.wav 5 -0.01  
runningnoise: en57-runningnoise_2.wav 4.0 0.45 3.5 0.05
fadesound: has_cyk.wav

mechspring: 100      0.02 0.2 0.2 0.03 0.15  0.02   0.01

cab2definition:   
-1.8 1.2 -9.5 1.8 1.1 -8.88
driver2pos:       
0.0 2.8 -8.95
driver2sitpos:    
0.85 2.43 -8.92
cab2model: kabina_EN57IVb.t3d 

cab1definition:   
0.0 2.815 -3.114 0.0 2.815 -3.114 
driver1pos:       
0.0 2.815 -3.114
cab1model: korytarz.t3d
	
mainctrl: nastawnik rot -0.0420 0.0 0.08           
brakectrl: kran rot 0.073 0.0 0.15          
dirkey: nawrotnik rot -0.05 0.01 0.15

main_sw:  wylszybki rot -0.18 0 0.3                  
security_reset_bt: shp mov -0.005 0 0.2                                
fuse_bt: odblprzeknadm rot -0.18 0 0.3                       
compressor_sw: sprezarka rot -0.18 0 0.3
converter_sw: przetwzal rot -0.18 0 0.3
converteroff_sw: przetwwyl rot -0.18 0 0.3
pantfront_sw: panttylnypodniesiony rot -0.18 0 0.3
pantrear_sw: pantprzednipodniesiony rot -0.18 0 0.3
pantfrontoff_sw: pantprzedniopuszcz rot -0.18 0 0.3
pantalloff_sw: pantopuszcz mov -0.005 0 0.2
trainheating_sw: ogrzewanie rot -0.18 0 0.3
radio_sw: radio rot -0.18 0 0.3
upperlight_sw: reflgorny rot -0.18 0 0.3
leftlight_sw: refllewy rot -0.18 0 0.3
rightlight_sw: reflprawy rot -0.18 0 0.3
leftend_sw: lewyprzyc rot -0.18 0 0.2
rightend_sw: prawyprzyc rot -0.18 0 0.2
dimheadlights_sw: reflprzyc rot -0.18 0 0.2

hornlow_bt: hornlow rot 0.01 0 0.02
hornhigh_bt: hornhigh rot 0.01 0 0.02
door_left_sw: drzwiprawe rot -0.2 0 0.2
door_right_sw: drzwilewe rot -0.2 0 0.2
instrumentlight_sw: oswietlenieprzyz rot -0.18 0 0.3
cablight_sw: oswietleniekab rot -0.18 0 0.3
departure_signal_bt: sygnodjazdu mov -0.0009 0 0.2
tachometer: wskpr rot 0.00572709 0.0 0  
HVcurrent: amperomierz rot -0.00044625 0 0.3       
Hvoltage: woltomierz rot -0.000062125 0 0.3 
Lvoltage: woltomierz1 rot -0.001666 0.0 0.5
brakepress: Cyl rot 0.73013699 0 0
pipepress: PrzGl rot 0.74193548 0 0
compressor: Zb rot 0.45146245 0 0
clock: analog 

i-converteroff: przetw
i-diff_relay: przeknadm
i-motor_ovld: przeknadm
i-mainbreakeroff: szybki
i-resistors: opory
i-security_aware: czuwak
i-security_cabsignal: shp
i-reserve: rezerwa
i-departure_signal: odjazd
i-voltbrake: napnanast
i-instrumentlight: podsw
i-radio: ir-wl

cab0definition:
0.0 2.815 3.114 0.0 2.815 3.114
driver0pos:
0.0 2.815 3.114
cab0model: korytarz.t3d
