// to jest plik z parametrami dla EN57ra 
// stale uniwersalne stosowane dla kazdego pojazdu
# prametry hamulca dla SPKS: youBy
Param. Category=train M=34000 Vmax=125 PWR=0 SandCap=500 Type=ezt
// rodzaj (train,auto,ship), masa [kg], Vmax [km/h], moc [kW] 
Load: MaxLoad=70 LoadQ=pieces LoadAccepted=Passengers OverLoadFactor=2 LoadSpeed=1 UnLoadSpeed=2
Dimensions: L=21.319 H=4 W=2.9 Cx=0.1 
// dlugosc ze zderzakami, wysokosc, szerokosc [m], wspolcz. oporu aerodynam.
Wheels: D=0.92 AIM=2000 Tw=1.435 Axle=2'2' Ad=2.83 Bd=13.9 Rmin=80 BearingType=Roll
// srednica kol napednych, moment bezwladosci [kgm^2], szerokosc, uklad i rozstaw osi, rozstaw czopow, min. promien skretu [m]
Brake: BrakeValve=EP2 NBpA=4 MBF=85.0 MaxBP=4 BCN=1 BCR=0.203 BCD=0.15 BCM=9.39 HiPP=5 LoPP=3.5 Vv=0.3 MinCP=5.8 MaxCP=7.2 CompressorSpeed=0.0156 TareMaxBP=2.5 BVV=88 BM=P10-Bg BCS=1.5 BSA=16.00 BRE=0.83 CompressorPower=Coupler2
// ilosc elementow ciernych na os, max sila docisku ham. recznego [kN], max. cisnienie w cyl., 
// cylindry: ilosc, promien, skok roboczy, mnoznik przekladni,
// cisnienie nominalne w przew. glownym [MPa], opcjonalnie dane dotyczace sprezarki i zbiornika glownego
Doors: OpenCtrl=DriverCtrl CloseCtrl=DriverCtrl OpenSpeed=0.3 CloseSpeed=0.19 DoorMaxShiftL=0.65 DoorMaxShiftR=0.65 DoorOpenMethod=Shift DoorClosureWarning=Yes 
BuffCoupl1. CType=Automatic kB=4200 DmaxB=0.05 FmaxB=1740 kC=6800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58 AllowedFlag=103
BuffCoupl2. CType=Automatic kB=4200 DmaxB=0.05 FmaxB=1740 kC=6800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58 AllowedFlag=-119
//drzwi: kto je otwiera i zamyka, szybkosc i sposob otwierania
Cntrl. BrakeHandle=FVel6 BrakeSystem=ElectroPneumatic MaxBPMass=52 BCPN=6 BDelay1=15 BDelay2=4 ASB=Manual LocalBrake=ManualBrake MCPN=3  SCPN=3 IniCDelay=0.0 SCDelay=0.8 CoupledCtrl=Yes
-1 0.5 	0.0	6  ElectroPneumatic
 0 0.5	-1	4  ElectroPneumatic
 1 0.5  0.35	4  ElectroPneumatic
 2 0.5  0.35    4  Pneumatic
 3 0.5	0.35	4  Pneumatic
 4 -1	0.35	4 Pneumatic
 5 0.34	-1	4  Pneumatic
 6 -1	-1	0 Pneumatic
// tabelka z parametrami nastaw glownego hamulca: cisnienie w przewodzie glowny, cylindrach (-1: nie dotyczy), szybkosc nap.,
// powyzej rodzaj hamulca zespolonego, ilosc nastaw hamulca oraz opoznienie dzialania, typ hamulca niesamoczynnego
// ilosc nastaw glownego i dodatkowego nastawnika, rozruch aut., opoznienia zadzialania stycznikow
Security: AwareSystem=Active,CabSignal AwareDelay=60 SoundSignalDelay=5 EmergencyBrakeDelay=6 RadioStop=Yes 
// systemy zabezpieczajace: czuwaki, sygnalizacja kabinowa itp
Light: Light=Generator LGeneratorEngine=ElectricSeriesMotor LMaxVoltage=110 LMaxCurrent=155  
// zrodlo mocy dla oswietlenia
Switches: Pantograph=impulse Converter=impulse
