// to jest plik z parametrami dla EN57s 
// stale uniwersalne stosowane dla kazdego pojazdu
# prametry hamulca dla SPKS: youBy
Param. Category=train M=20000 Mred=8000 Vmax=1200 PWR=999999 SandCap=1000 Type=ezt
Load: MaxLoad=80 LoadQ=pieces LoadAccepted=Passengers,Pantstate OverLoadFactor=2 LoadSpeed=1 UnLoadSpeed=2
Dimensions: L=21.848 H=4.12 W=2.96 Cx=0.005
Wheels: D=1.0 AIM=2000 Tw=1.435 Axle=Bo'Bo' Ad=2.75 Bd=15.6 Rmin=80 BearingType=Roll
Brake: BrakeValve=LSt BrakeType=Oerlikon NBpA=4 MBF=124 RM=0.666 MaxBP=6.0 MaxLBP=6.0 MaxASBP=0.9 BCN=8 BCR=0.1524 BCD=0.097 BCM=7.78 HiPP=5 LoPP=3.5 Vv=0.888 MinCP=8.0 MaxCP=10.0 CompressorSpeed=0.042 BCS=1.2 BSA=0 BM=P10-Bgu BVV=250 BRE=0.75// ilosc elementow ciernych na os, max sila docisku ham. recznego [kN], max. cisnienie w cyl., 
Doors: OpenCtrl=DriverCtrl CloseCtrl=DriverCtrl OpenSpeed=0.3 CloseSpeed=0.19 DoorMaxShiftL=0.65 DoorMaxShiftR=0.65 DoorOpenMethod=Shift DoorClosureWarning=Yes 
BuffCoupl. CType=Automatic kB=19200 DmaxB=0.05 FmaxB=740 kC=6800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58 AllowedFlag=-119
// urzadzenia zderzno-cieglowe, sily w kN (uwaga - sprezystosc kB to 2*sprezystosc pojedynczego zderzaka!)
Cntrl. BrakeSystem=ElectroPneumatic MaxBPMass=75 BCPN=1 BDelay1=15 BDelay2=4 ASB=Manual LocalBrake=ManualBrake DynamicBrake=Passive MCPN=3 SCPN=3 AutoRelay=Yes CoupledCtrl=Yes IniCDelay=0.05 SCDelay=0.05
-1 -1	-1	0  ElectroPneumatic
 0 -1	0.0	6  ElectroPneumatic
 1 -1   0.35	4  ElectroPneumatic

Security: AwareSystem=Active,CabSignal AwareDelay=60 SoundSignalDelay=5 EmergencyBrakeDelay=6 RadioStop=Yes 
// systemy zabezpieczajace: czuwaki, sygnalizacja kabinowa itp
Light: Light=Generator LGeneratorEngine=ElectricSeriesMotor LMaxVoltage=110 LMaxCurrent=155  
// zrodlo mocy dla oswietlenia
Power: EnginePower=CurrentCollector CollectorsNo=2 MaxVoltage=65000 MaxCurrent=-1 MinH=0.38 MaxH=2.4 CSW=1.4
// zrodlo mocy dla silnikow trakcyjnych
Engine: EngineType=ElectricSeriesMotor Volt=1500 Trans=20:10 WindingRes=0.1 nmax=900000
Switches: Pantograph=impulse Converter=impulse

// Parametry stale dla elektrycznych silnikow trakcyjnych


// parametry silnika dla roznych stopni bocznikowania
// pozycja, alfa,beta,gamma(->moment), fi,Isat(->SEM)
// zmiana - fi,Isat->moment, fi,Isat->SEM
MotorParamTable0:      
0 21.52 81 -0.02 148 81 -0.02 1
1 21.68 120 -0.02 148.2 120 -0.02 1
2 21.17 130 0.01 142.3 130 0.01 1
3 22.46 70 0.24 150.1 70 0.24 0
END-MPT
Circuit: CircuitRes=0.01 ImaxLo=900000 ImaxHi=1000000 IminLo=135 IminHi=175
// informacje o obwodzie elektrycznym

// naglowek listy: ilosc pozycji nastawnika, rodzaj wentylatorow oporow rozr. i ich predkosc obr., rez. zal. went. 
// lista: nastawnik, rezystory rozruchowe, ilosc galezi, ilosc silnikow w galezi, automatycznie przeskakiwanie pozycji
RList: Size=14 RVent=No
0               0		0	0		0
1               17.682		1	4		0
2               14.182		1	4		1
2               10.682		1	4		1
2                8.474		1	4		1
2                6.266		1	4		1
2                4.605		1	4		1
2                2.944		1	4		1
2                1.472		1	4		1
2                0		1	4		1
3                8.841			2	2		1
3                5.341			2	2		1
3                3.133			2	2		1
3                1.472			2	2		1
3                0			2	2		0
END-RL