//model pojazdu i definicje podmodeli:
models: 218md_a.t3d
animations: 4 4 0 2 2 0 0 0 2 -1
lowpolyinterior: wnetrze.t3d
//ruchome czesci (animations)
//krecace sie kola (o srednicy jak w *.chk)
animwheelprefix: wheel0
animdoorprefix: door0
animmirrorprefix: mirror
endmodels

locations:
 doors: 0.68 both end
 bogies: -6.843 10.2 end
endlocations


sounds:
wheel_clatter: 70 -7.827 20786_301dd_wheel_1.wav -5.827 20786_301dd_wheel_2.wav 9.123 20786_301dd_wheel_3.wav end
engine: { amplitudefactor: 0.3 amplitudeoffset: 0.7 range: 150 crossfade: 100 offset: [ 0, 0.75, 3.2 ]sound400: [1007]6h1800_400rpm.wav pitch400: 400 sound800: [1007]6h1800_800rpm.wav pitch800: 800 sound1000: [1007]6h1800_1400rpm.wav pitch1000: 1400 sound1800: [1007]6h1800_2100rpm.wav pitch1800: 2100 sound2000: [1007]6h1800_2100rpm.wav pitch2000: 2100 }
turbo: { amplitudefactor: 1.8 amplitudeoffset: -0.45 frequencyfactor: 1.5 frequencyoffset: -0.5 range: 50 offset: [ 0, 0.75, 3.2 ] soundmain: generic_turbo.wav }
brake: [1007]pesaham.wav 200.0 0.75 0.5
unbrake: [1007]estluz.wav 50
brakeacc: [1007]est_bac.wav 50
derail: derail.wav 200
curve: curve.wav 100
converter: { amplitudeoffset: -0.5 soundmain: en57-przetw_statyczna.wav range: 10 offset: [ 0.6, 2, 7.85 ] }
horn1: 20786_impuls_high_horn_start.wav 20786_impuls_high_horn_trwa.wav 20786_impuls_high_horn_stop.wav 1000
horn2: 20786_impuls_low_horn_start.wav 20786_impuls_low_horn_trwa.wav 20786_impuls_low_horn_stop.wav 1000
compressor: en57-spr_srubowa-start.wav en57-spr_srubowa.wav en57-spr_srubowa-stop.wav 20
sand: sand_1.wav sand_2.wav sand_3.wav 15 
releaser: releaser_1.wav releaser_2.wav releaser_3.wav 15 
dooropen: 9295_elf_door_open.wav
doorclose: 9295_elf_door_close.wav
endsounds


internaldata:
ctrl: 20786_4e_control_5.wav
buzzer: [ buczek.wav 24150_buczek_cashp.wav 20786_203e_buzzer.wav 697_su45-czuwak.wav 14745_czuwak181.wav 07]bzyczek.wav bzyczek.wav et42_bzyczek.wav bzyczek4.wav bzyczek3.wav ]
switch: switch.wav
relay: pss.wav
pneumaticrelay: pneumaticrelay.wav
 couplerattach: [ couplerattach.wav 697_hak_zakladanie.wav ]
 couplerdetach: [ couplerdetach.wav 24150_pg_otwarcie_kurka.wav ]
dooropen: 20786_switch_en57-1112.wav
doorclose: 20786_switch_en57-1112.wav
ignition: ignition-sn61.wav
brakesound: brake.wav 1.0 0 0.2 0.9
slipperysound: brake-slipp.wav 2.0 0.2
airsound:  { soundmain: [ 697_fv4a_syk.wav 697_ep05-hiss.wav sm42-powietrze.wav 07]hiss.wav ] amplitudeoffset: -0.01 }
airsound2: [1007]fv4a_luz.wav 0.05 -0.01
airsound3: [1007]fv4a_e.wav 0.25 -0.01
airsound4: { soundmain: [ [1007]fv4a_x.wav 20786_et22_popelnianie.wav ] amplitudeoffset: -0.01 }
airsound5: [1007]fv4a_t.wav 10.0 -0.01
runningnoise: runningnoise.wav 1.0 0.0 1.0 0.2

maxtachovel: 120
//bujanie kamery:
//          springk, dampf, x,  y,  z, max, roll, pitch
mechspring: 100      0.02 0.2 0.2 0.03 0.15  0.02   0.01
// wyzerowac 3,4,5 parametr aby nie trzeslo
// wyzerowac ostatnie dwa parametry aby kamera sie nie kiwala

cab1definition:   //rozmiary kabiny po ktorej mozna chodzic
-1.464 1.5 8.0 1.464 1.5 9.113
driver1pos: // pozycja poczatkowa
0 2.7 8.38
driver1sitpos: // pozycja siedzaca
0 2.4 8.38
//cab1model: wnetrze.t3d //nazwa modelu kabiny a

cab2definition:
-1.464 1.5 -11.113 1.464 1.5 -10.23
driver2pos:
0 2.98 -10.622
driver2sitpos:
0.716 2.614 -10.514
//nazwa modelu kabiny b
//cab2model: wnetrze.t3d

//korytarz (corridor)
cab0definition:
-0.3 1.5 -4.8 0.2 1.5 4.8
driver0pos:
0.0 3.0 1.0
//nazwa modelu korytarza
//cab0model: wnetrze.t3d
//na koncu zeby nie szukal nieistniejacych regulatorow i lampek!