# to jest plik z parametrami dla wagonów typu 1xxA (polskie UIC-Y)
# autorzy: Olgierd Wiemann, youBy
# prametry hamulca dla SPKS: youBy
Param. Category=train M=40000 Vmax=160 HeatingP=20 LightP=0.56
Load: MaxLoad=80 LoadQ=pieces LoadAccepted=Passengers,Luggage OverLoadFactor=1.5 LoadSpeed=1 UnLoadSpeed=2
Dimensions: L=24.42 H=3.88 W=2.84 Cx=0.15
Wheels: D=0.92 Tw=1.435 Axle=2'2' Ad=2.70 Bd=17.2 Rmin=80 BearingType=Roll
Brake: BrakeValve=ESt4 Size=200 NBpA=4 MBF=90 MaxBP=4.0 BCN=2 BCR=0.1778 BCD=0.150 BCM=8.17 BCS=1.4 BSA=4.0 BM=P10-Bgu BVV=200 BRE=0.87 
BuffCoupl. CType=Screw kB=9200 DmaxB=0.11 FmaxB=320 kC=4500 DmaxC=0.1 FmaxC=850 beta=0.58 AllowedFlag=115
Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic LocalBrake=ManualBrake BrakeDelays=R ASB=Yes MCPN=1
Light: Light=Generator LGeneratorEngine=WheelsDriven LMaxVoltage=24 AlterLight=Accu AlterLMaxVoltage=24 AlterLCap=495 AlterLRS=Generator 
Clima: Heating=PowerCable HPowerTrans=ElectricPower HMaxVoltage=3000