# to jest plik z parametrami dla towarowego wagonu 4-osiowego : platforma typ Sgs z niskimi burtami
# stale uniwersalne stosowane dla kazdego pojazdu
Author chk=Kakish,OlO_EU,McZapkie t3d=McZapkie tex=McZapkie 
# masa pusty: 22000 ladunek:dluzyca itp
Param. Category=train M=24000 Vmax=100 
# masa [kg], Vmax [km/h]
Load: MaxLoad=58 LoadQ=tons LoadAccepted=lumber,palletcement,palet,sand,container40foot,stones,steel LoadSpeed=0.2 UnLoadSpeed=0.2
# Ladownosc, typ ladunku, szybkosc naladunku i wyladunku t/s lub ilosc/s
Dimensions: L=19.9 H=3.0 W=2.74 Cx=0.1 
# dlugosc, wysokosc, szerokosc [m], wspolcz. oporu aerodynam.
Wheels: D=0.92 Tw=1.435 AIM=300 Axle=2'2' Ad=1.9 Bd=14.6 Rmin=30 BearingType=Roll
# srednica kol napednych, szer., uklad osi, rozstaw osi, rozstaw czopow, min. promien skretu [m]
Brake: BrakeType=Oerlikon NBpA=4 MBF=42.6 MaxBP=0.41 BCN=1 BCR=0.29 BCD=0.35 BCM=5.0 
// ilosc elementow ciernych na os, max sila docisku ham. recznego [kN], max. cisnienie w cylindrze hamulcowym, 
// cylindry: ilosc, promien, skok roboczy, mnoznik przekladni, cisnienie w przewodzie jesli nie podane to 0.5MPa
# ilosc elementow ciernych na os, wspolczynnik prop. p->F [kN/MPa], max. cisnienie w cyl. [MPa]
BuffCoupl. CType=Screw kB=9000 DmaxB=0.12 FmaxB=350 kC=4500 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.52
# urzadzenia zderzno-cieglowe - maksymalne ugiecie, maksymalna sila, wspolczynnik tlumienia
Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic LocalBrake=ManualBrake
# urzadzenia hamulcowe - sposob kontroli