// to jest plik z parametrami dla ET40
// stale uniwersalne stosowane dla kazdego pojazdu
Author chk=EU07-457,Bartosz "ET22_RULZ" Wojciechowski,
Param. Category=train M=82000 Vmax=100 PWR=4080 SandCap=500 Type=et40
Load: MaxLoad=52 LoadQ=pieces LoadAccepted=pantstate LoadSpeed=1 UnLoadSpeed=0.1
// rodzaj (train,auto,ship), masa [kg], Vmax [km/h], moc [kW] 
Dimensions: L=17.20 H=4.343 W=2.903 Cx=0.3 
// dlugosc ze zderzakami, wysokosc, szerokosc [m], wspolcz. oporu aerodynam.
Wheels: D=1.250 AIM=2000 Tw=1.435 Axle=Bo'Bo' Ad=3.05 Bd=8.55 Rmin=120 BearingType=Roll
// srednica kol napednych, moment bezwladosci [kgm^2], szerokosc, uklad i rozstaw osi, rozstaw czopow, min. promien skretu [m]
Brake: BrakeType=Oerlikon NBpA=4 MBF=85.0 MaxBP=0.41 BCN=4 BCR=0.127 BCD=0.2 BCM=5.3 HiPP=0.5 LoPP=0.34 Vv=0.834 MinCP=0.75 MaxCP=0.9 CompressorSpeed=0.03 CompressorPower=Main
// ilosc elementow ciernych na os, max sila docisku ham. recznego [kN], max. cisnienie w cyl.,
// cylindry: ilosc, promien, skok roboczy, mnoznik przekladni,
// cisnienie nominalne w przew. glownym [MPa], opcjonalnie dane dotyczace sprezarki i zbiornika glownego
BuffCoupl. CType=Screw kB=9200 DmaxB=0.15 FmaxB=740 kC=4800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58
// urzadzenia zderzno-cieglowe, sily w kN (uwaga - sprezystosc kB to 2*sprezystosc pojedynczego zderzaka!)
Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic BCPN=6 BrakeDelays=GP BDelay1=15 BDelay2=4 BDelay3=35 BDelay4=25 ASB=Manual LocalBrake=PneumaticBrake DynamicBrake=Passive MCPN=43 SCPN=5 AutoRelay=No SCIM=255 IniCDelay=0.455 SCDelay=0.455
-1 0.6 	-1	9 Pneumatic 
 0 0.5	-1	9  Pneumatic
 1 0.46 -1	9  Pneumatic
 2 0.42 -1	9  Pneumatic
 3 0.38	-1	9  Pneumatic
 4 0.34	-1	9  Pneumatic
 5 0.29	-1	9  Pneumatic
 6 0	-1	9  Pneumatic
// tabelka z parametrami nastaw glownego hamulca: cisnienie w przewodzie glowny, cylindrach (-1: nie dotyczy), szybkosc nap.,
// powyzej rodzaj hamulca zespolonego, ilosc nastaw hamulca oraz opoznienie dzialania, typ hamulca niesamoczynnego
// ilosc nastaw glownego i dodatkowego nastawnika, rozruch aut., opoznienia zadzialania stycznikow
Security: AwareSystem=Active,CabSignal AwareDelay=60 SoundSignalDelay=5 EmergencyBrakeDelay=6 RadioStop=Yes
// systemy zabezpieczajace: czuwaki, sygnalizacja kabinowa itp
Light: Light=Generator LGeneratorEngine=ElectricSeriesMotor LMaxVoltage=48 LMaxCurrent=155 
// zrodlo mocy dla oswietlenia
Power: EnginePower=CurrentCollector CollectorsNo=1 MaxVoltage=3600 MaxCurrent=1450 MinH=0.38 MaxH=2.4 CSW=1.4
// zrodlo mocy dla silnikow trakcyjnych
Engine: EngineType=ElectricSeriesMotor Volt=1500 Trans=44:77 WindingRes=0.5 nmax=1500
// Parametry stale dla elektrycznych silnikow trakcyjnych
Switches: Pantograph=Continuos

// parametry silnika dla roznych stopni bocznikowania
// pozycja, alfa,beta,gamma(->moment), fi,Isat(->SEM)
// zmiana - fi,Isat->moment, fi,Isat->SEM
MotorParamTable:
0 39.496 481.94  209.440  233.29
1 45.693 705.15  202.163  267.08
2 50.844 965.99  217.426  397.419
3 41.214 838  199.048  424.228
4 35.323 806  169.743  400.686
5 18.708 242  143.822  361.723
END-MPT
Circuit: CircuitRes=0.01 ImaxLo=1500 ImaxHi=1500 IminLo=350 IminHi=350
// informacje o obwodzie elektrycznym

// naglowek listy: ilosc pozycji nastawnika, rodzaj wentylatorow oporow rozr. i ich predkosc obr., rez. zal. went.
// lista: nastawnik, rezystory rozruchowe, ilosc galezi, ilosc silnikow w galezi, automatycznie przeskakiwanie pozycji
RList: Size=43 RVent=Automatic RVentnmax=9999999 RVentCutOff=0.1
0	0		0	0		0 255
1	999999	        1	4		0 5
2	12.5056		1	4		0 5
3	11.0004		1	4		0 1
4	8.3984		1	4		0 1
5	7.3016		1	4		0 0
6	6.4228		1	4		0 0
7       5.9919		1	4		0 0
8	5.5610		1	4		0 0
9	5.2109		1	4		0 0
10      4.8608		1	4		0 0
11      4.4571		1	4		0 0
12      4.0534		1	4		0 0
13	3.7755		1	4		0 0
14	3.4976		1	4		0 0
15	3.2087		1	4		0 0
16	2.9198		1	4		0 0
17	2.6123		1	4		0 0
18	2.3048		1	4		0 0
19      2.0546		1	4		0 0
20      1.8044		1	4		0 0
21	1.5292		1	4		0 0
22	1.2540		1	4		0 0
23	0.8780		1	4		0 0
24	0.5020		1	4		0 0
25	0.2510		1	4		0 0
26	0.000		1	4		0 255
27	4.7476		2	2		0 0
28	3.6508		2	2		0 0
29	2.7805		2	2		0 0
30	2.4304		2	2		0 0
31	2.0267		2	2		0 0
32	1.7488		2	2		0 0
33	1.4599		2	2		0 0
34	1.1524		2	2		0 0
35	0.9022		2	2		0 0
36	0.6270		2	2		0 0
37	0.2510		2	2		0 0	
38	0.00		2	2		0 255
39	0.00		2	2		0 1
40	0.00		2	2		0 2
41	0.00		2	2		0 3
42	0.00		2	2		0 4
43	0.00		2	2		0 5
END-RL

