//model pojazdu i definicje podmodeli:

models: st44-n.t3d
////models: ST44lhs.t3d
//ruchome czesci (animations)
//krecace sie kola (o srednicy jak w *.chk)
animwheelprefix: wheel0
//smoke: 0.0 4.5 -1.5
endmodels

sounds:
// dzwiek stukotu kol: odleglosc polowicznego zaniku, rozmieszczenie kol i ich dzwieki
//wheel_clatter: 70 -9.4 wheel-heavy.wav -5.6 wheel-heavy.wav 6.5 wheel-medium.wav 9.0 wheel-medium.wav end
//wheel_clatter: 100 -6.4 wheel-heavy.wav -4.3 wheel-heavy.wav -2.2 wheel-heavy.wav 2.2 wheel-heavy.wav 4.3 wheel-heavy.wav 6.4 wheel-heavy.wav 
wheel_clatter: 160 -6.4 3k.wav -4.3 3k.wav -2.2 3k.wav 2.2 3k.wav 4.3 3k.wav 6.4 3k.wav end
// wycie silnika: dzwiek, odl. pol. zaniku, 
// mnozniki i offsety amplitudy AM AA i czestotliwosci FM FA
engine: dieselmotor_st44.wav 350.0 0.2 1.0  0.1 0.4     //AM zalezne od napelnienia
//engine: dieselmotor_st44.wav 350.0  0.2 1.6  0.06 0.2    //normalized: AM/(PWR+nmax)  
// zgrzyt hamulca - plik, odleglosc polowicznego zaniku, 
// sila hamowania klocka od ktorej sie zaczyna, offset amplitudy.
brake: brake-scr.wav 100.0 5000.0 -1.0
// dzwiek przy wykolejeniu:
derail: derail.wav 200
//dzwieki sklejane z trzech: nazwy dzwiekow oraz odleglosc zaniku
//trabka nisko i wysokotonowa
//horn1: horn-ST44-start.wav horn-ST44.wav horn-ST44-stop.wav 500
horn1: horn2-ST44-start.wav horn2-ST44.wav horn2-ST44-stop.wav 500
//horn2: horn-SN61h-start.wav horn-SN61h.wav horn-SN61h-stop.wav 200
turbo: turbo-m.wav turbo-m.wav turbo-m.wav 25
//sprezarka:
converter: silnik-sm42-pocz.wav,dieselmotor_st44.wav,dieselend.wav 100
endsounds


internaldata:
//to jest sekcja odnoszaca sie do wnetrza pojazdu w ktorym jestesmy (odpowiednik dawnego pliku internal.mmd)

// dzwieki:
ctrl: nastawnik.wav
buzzer: bzyczek.wav
tachoclock: hasler.wav
switch: switch.wav
relay: pss.wav //relay.wav
pneumaticrelay: pneumaticrelay.wav
couplerattach: couplerattach.wav
couplerdetach: couplerdetach.wav

//ignition: ignition-sn61.wav


// parametry dla modulowanych dzwiekow slyszalnych tylko wewnatrz: nazwa, AM, AA, FM, FA
brakesound: brake.wav 1.0 0.4 0.2 0.9    //normalized: AM/MBF, FM/Vmax
slipperysound: brake-slipp.wav 2.0 0.2  //normalized: AM/Vmax
airsound: hiss.wav 1000.0 -0.1  //unnormalized
runningnoise: runningnoise.wav 1.0 0.0 1.0 0.2     //normalized: AM/Vmax, FM/Vmax 

//engageslippery: runningnoisesn61.wav 1.0 0.7 0.5 0.8     //normalized: FM/nmax 

//bujanie kamery:
//          SpringK, Dampf, X,  Y,  Z, Max, Roll, Pitch
mechspring: 100      0.02 0.2 0.2 0.03 0.15  0.02   0.01
//mechspring: 0      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0   0.0
// wyzerowac 3,4,5 parametr aby nie trzeslo
// wyzerowac ostatnie dwa parametry aby kamera sie nie kiwala

cab1definition:   //rozmiary kabiny po ktorej mozna chodzic
-1.55 1.9 6.4 1.55 1.7 7.2
driver1pos:
-0.7 2.7 7.0
cab1model: ST44_kabina_a.t3d //nazwa modelu kabiny A

cab2definition:
-1.55 1.9 -7.2 1.55 1.7 6.4
driver2pos:
0.7 2.7 -7.0
//nazwa modelu kabiny B
cab2model: ST44_kabina_b.t3d


// parametry dla regulatorow (controllers):
mainctrl: stery rot -0.05 0.0 -0.05           // parametry dla nastawnikow:
dirkey: Cylinder41 rot -0.1 0.01 0.15                  // klucz kierunku
brakectrl: zasadniczy rot -0.05 0.0 -0.1          // parametry dla kranow hamulcow
localbrake: pomocniczy rot -0.05 0.0 0.3
ignitionkey: klucz rot 0.2 0.01 0.15                  // klucz rozrusznika

//przelaczniki (switches):
//przyciski monostabilne:
main_off_bt: stop01 mov -0.05 0 0.2                  //przycisk wylaczajacy (w EU07 wyl szybki czerwony)
main_on_bt:  start01  mov -0.05 0 0.2                  //przycisk wlaczajacy (w EU07 wyl szybki zielony)
security_reset_bt: Przycisk-czuwak mov -0.005 0 0.2                //przycisk zbijajacy SHP/czuwak
//releaser_bt: Przycisk-odluzniacz mov -0.005 0 0.25                 //przycisk odluzniacza
antislip_bt: piasek mov -0.05 0 0.2                 //przycisk antyposlizgowy
// parametry dla wskaznikow (measurement devices):
tachometer: wskpr rot 0.0044583084 0.0 0  //parametry dla wskazowki predkosciomierza

Hvoltage: wsk19 rot -0.0003 0 0.4

HVcurrent1: wsk20 rot -0.000098 0 0.4

//Hvoltage: wsk11 rot 0.0003 0 0.4

//HVcurrent1: wsk12 rot 0.000098 0 0.4
//HVcurrent: wsk14 rot -0.000098 0 0.4
//HVcurrent1: wsk07 rot -0.000098 0 0.4

//enrot1m: obrot rot 0.03 0 0.3         // nazwa, rodzaj ruchu, przelicznik, offset, lepkosc

//enrot2m: Obr_silnik2Knob rot -0.029 0 0.3  
//enrot3m: Obr_silnik3Knob rot -0.029 0 0.3 // dla max 3 wagonow w trakcji ukrotnionej
//engageratio: SprzegloKnob rot -0.41 0 0.4 
//maingearstatus: SkrzyniaKnob rot -0.4 0 0.5
brakepress: cyl rot 0.65 0 0
pipepress: Przgl rot 0.75 0 0
compressor: ZbGl rot 0.75 0 0.2
clock: analog  //na razie tylko taki moze byc

//lampki (indicators):

i-security_aware: czuwak
i-security_cabsignal: shp

//i-slippery: poslizg
//i-contactors: styczn
//i-conv_ovld: nadm_przetw
//i-diff_relay: przek_rozn
//i-motor_ovld: nadm_siln
//i-mainbreaker: wyl_szybk
//i-vent_ovld: nadm_went
//i-comp_ovld: nadm_spr
//i-resistors: opory
//i-highcurrent: wys_rozr
//i-security_aware: czuwak
//i-security_cabsignal: shp
//i-universal3: lighthasler

//korytarz (corridor)
cab0definition:
-1.1 1.5 -1.5 -1.4 1.0 -2.7
driver0pos:
0.0 3.0 1.0
//nazwa modelu korytarza
cab0model: korytarz.t3d
//na koncu zeby nie szukal nieistniejacych regulatorow i lampek!