# to jest plik z parametrami dla ST44 
# stale uniwersalne stosowane dla kazdego pojazdu
Author chk=OlO_EU t3d=youBy tex=youBy pics=Profeta
Param. Category=train M=116000 Vmax=100 PWR=1232 SandCap=400
# masa [kg], Vmax [km/h]
Dimensions: L=17.55 H=4.6 W=2.93 Cx=0.1
# dlugosc, wysokosc, szerokosc [m], wspolcz. oporu aerodynam.
Wheels: D=1.05 Tw=1.435 AIM=300 Axle=Co'Co' Ad=4.2 Bd=8.6 Rmin=80 BearingType=Roll
# srednica kol napednych, szer., uklad osi, rozstaw osi, rozstaw czopow, min. promien skretu [m]
Brake: BrakeType=Oerlikon NBpA=4 MBF=85.0 MaxBP=0.41 BCN=8 BCR=0.112 BCD=0.2 BCM=5.3 HiPP=0.5 LoPP=0.34 Vv=0.888 MinCP=0.8 MaxCP=0.9 CompressorSpeed=0.03
BuffCoupl. CType=Screw kB=9200 DmaxB=0.15 FmaxB=740 kC=4800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58
Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic BCPN=6 BDelay1=15 BDelay2=4 BDelay3=35 BDelay4=25 ASB=Manual LocalBrake=PneumaticBrake MCPN=15 SCPN=0 AutoRelay=No IniCDelay=0.5 SCDelay=0.1
-1 0.8 	-1	40 Pneumatic 
 0 0.5	-1	9  Pneumatic
 1 0.46 -1	9  Pneumatic
 2 0.42 -1	9  Pneumatic
 3 0.38	-1	9  Pneumatic
 4 0.34	-1	9  Pneumatic
 5 0.29	-1	9  Pneumatic
 6 0	-1	35 Pneumatic
Light: Light=Generator LGeneratorEngine=ElectricSeriesMotor LMaxVoltage=110 LMaxCurrent=155  
//Power: EnginePower=InternalSource
Engine: EngineType=Dumb Ftmax=250000
