// to jest plik z parametrami dla EN57rb 
// stale uniwersalne stosowane dla kazdego pojazdu
Param. Category=train M=34000 Vmax=125 PWR=0 SandCap=500 Type=ezt
// rodzaj (train,auto,ship), masa [kg], Vmax [km/h], moc [kW] 
Load: MaxLoad=70 LoadQ=pieces LoadAccepted=Passengers,Pantstate OverLoadFactor=2 LoadSpeed=1 UnLoadSpeed=2
Dimensions: L=21.286 H=4 W=2.9 Cx=0.1 
// dlugosc ze zderzakami, wysokosc, szerokosc [m], wspolcz. oporu aerodynam.
Wheels: D=1.00 AIM=2000 Tw=1.435 Axle=2'2' Ad=2.83 Bd=13.9 Rmin=80 BearingType=Roll
// srednica kol napednych, moment bezwladosci [kgm^2], szerokosc, uklad i rozstaw osi, rozstaw czopow, min. promien skretu [m]
Brake: BrakeType=Knorr NBpA=4 MBF=85.0 MaxBP=0.40 BCN=1 BCR=0.2 BCD=0.15 BCM=8 HiPP=0.5 LoPP=0.34 Vv=0.3 MinCP=0.58 MaxCP=0.72 CompressorSpeed=0.0
// ilosc elementow ciernych na os, max sila docisku ham. recznego [kN], max. cisnienie w cyl., 
// cylindry: ilosc, promien, skok roboczy, mnoznik przekladni,
// cisnienie nominalne w przew. glownym [MPa], opcjonalnie dane dotyczace sprezarki i zbiornika glownego
Doors: OpenCtrl=DriverCtrl CloseCtrl=DriverCtrl OpenSpeed=0.3 CloseSpeed=0.1 DoorMaxShiftL=0.53 DoorMaxShiftR=0.53 DoorOpenMethod=Shift DoorClosureWarning=Yes 
BuffCoupl. CType=Automatic kB=4200 DmaxB=0.05 FmaxB=1740 kC=6800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58
//drzwi: kto je otwiera i zamyka, szybkosc i sposob otwierania
Cntrl. BrakeSystem=ElectroPneumatic BCPN=5 BDelay1=15 BDelay2=4 ASB=Manual LocalBrake=ManualBrake DynamicBrake=Passive MCPN=3 SCPN=3 IniCDelay=0.0 SCDelay=0.8 CoupledCtrl=Yes
-1 0.5 	-1	9  Pneumatic
 0 -1	0.0	6  ElectroPneumatic
 1 -1   0.35	4  ElectroPneumatic
 2 -1	-1	0  Pneumatic
 3 -1   -1      3  Pneumatic		
 4 0.34	-1	4  Pneumatic
 5 0.0  -1      9  Pneumatic 
//-1 0.6 	-1	35 Pneumatic 
// 0 0.5	-1	9  Pneumatic
// 1 0.44 	-1	9  Pneumatic
// 2 0.40 	-1	9  Pneumatic
// 3 0.36	-1	9  Pneumatic
// 4 0.32	-1	9  Pneumatic
// 5 0.28	-1	9  Pneumatic
// 6 0	-1	35 Pneumatic
// tabelka z parametrami nastaw glownego hamulca: cisnienie w przewodzie glowny, cylindrach (-1: nie dotyczy), szybkosc nap.,
// powyzej rodzaj hamulca zespolonego, ilosc nastaw hamulca oraz opoznienie dzialania, typ hamulca niesamoczynnego
// ilosc nastaw glownego i dodatkowego nastawnika, rozruch aut., opoznienia zadzialania stycznikow
Security: AwareSystem=Active,CabSignal AwareDelay=60 SoundSignalDelay=5 EmergencyBrakeDelay=6 RadioStop=Yes 
// systemy zabezpieczajace: czuwaki, sygnalizacja kabinowa itp
Power: EnginePower=CurrentCollector CollectorsNo=2 MaxVoltage=3600 MaxCurrent=1200 MinH=0.38 MaxH=2.4 CSW=1.4
Light: Light=Generator LGeneratorEngine=ElectricSeriesMotor LMaxVoltage=110 LMaxCurrent=155  
// zrodlo mocy dla oswietlenia
Switches: Pantograph=impulse
