Podstawowa wersja jednostki typu EN57. W przyszłości planuje się wydać jeszcze około pięciu wersji. Przykładowy wpis do *.scn:

node -1 0 EN57-082ra dynamic PKP\EN57 EN57-082ra.tga 6baII 0.0 headdriver 55 51 Passengers enddynamic
node -1 0 EN57-082s dynamic PKP\EN57 EN57-082s.tga 6bsII 0.0 connected 55 60 Passengers enddynamic
node -1 0 EN57-082rb dynamic PKP\EN57 EN57-082rb.tga 6bbII 0.0 connected 0 55 Passengers enddynamic
