models: 5bs-rb.t3d
animwheelprefix: wheel0
animdoorprefix: door0
pantfactors: -4.673 4.736 4.656 0.4
endmodels

sounds:
curve: curve_en57.wav 100
wheel_clatter: 25.0 -8.36 en57_stukot_1.wav -5.57 en57_stukot_2.wav 5.57 en57_stukot_3.wav 8.36 en57_stukot_4.wav end
brake: en57-pisk.wav 100.0 1000.0 -1.0
derail: derail.wav 200
horn1: 4873_syrena_en57-start.wav 4873_syrena_en57.wav 4873_syrena_en57-stop.wav 1000
horn2: 4873_syrena2_en57-start.wav 4873_syrena2_en57.wav 4873_syrena2_en57-stop.wav 1000
departuresignal: en57_signal_start.wav en57_signal.wav en57_signal_stop.wav 100
endsounds

internaldata:
ctrl: nastawnik.wav
buzzer: bzyczek.wav
tachoclock: en57_hasler.wav
switch: en57-przycisk.wav
relay: relay-en57.wav
pneumaticrelay: pneumaticrelay.wav
couplerattach: couplerattach.wav
couplerdetach: couplerdetach.wav
dooropen: en57_door_open.wav
doorclose: en57-door_close.wav
pneumaticswitch: en71_stycznik_2.wav

brakesound: brake.wav 1.0 0.4 0.2 0.9
slipperysound: brake-slipp.wav 2.0 0.2
airsound: hiss-en57.wav 1000.0 -0.1
runningnoise: en57-runningnoise_2.wav 4.0 0.45 3.5 0.05
mechspring: 100      0.02 0.2 0.2 0.03 0.15  0.02   0.01

cab1definition:
0.0 1.1 3.092 0.0 1.1 3.092
driver1pos:
0.0 2.5 3.092
cab1model: kabina_a.t3d

cab2definition:
-1.54 1.2 -9.45 1.54 1.1 -8.15 
driver2pos:
0.031 2.486 -8.15
driver2sitpos:
0.734 2.215 -8.631
cab2model: kabina_b.t3d

mainctrl: nastawnik rot -0.045 0.0 0.08
brakectrl: kran rot 0.073 0.0 0.15
dirkey: nawrotnik rot -0.07 0.01 0.15
main_sw:  wylszybki rot -0.125 0 0.2
security_reset_bt: SHP mov -0.005 0 0.2
fuse_bt: odblprzeknadm rot -0.125 0 0.2
compressor_sw: sprezarka rot -0.125 0 0.2
converter_sw: przetwzal rot -0.125 0 0.2
converteroff_sw: przetwwyl rot -0.125 0 0.2
pantfront_sw: pantprzednipodniesiony rot -0.125 0 0.2
pantrear_sw: panttylnypodniesiony rot -0.125 0 0.2
pantrearoff_sw: pantprzedniopuszcz rot -0.125 0 0.2
pantalloff_sw: pantopuszcz mov -0.005 0 0.2
trainheating_sw: ogrzewanie rot -0.125 0 0.2
upperlight_sw: reflgorny rot -0.125 0 0.2
leftlight_sw: refllewy rot -0.125 0 0.2
rightlight_sw: reflprawy rot -0.125 0 0.2
leftend_sw: lewyprzyc rot -0.125 0 0.2
rightend_sw: prawyprzyc rot -0.125 0 0.2
universal3: podswie rot -0.25 0 0.2
door_left_sw: prawe_zamykaj mov -0.005 0 0.4 
door_right_sw: lewe_zamykaj mov -0.005 0 0.4 
departure_signal_bt: odjazd rot -0.2 0 0.2
tachometer: wskpr rot 0.00568 -0.34 0
tachometerb: wskprb rot 0.00568 -0.34 0
HVcurrent: amper mov 0.00014875 0 0.3
Hvoltage: voltwn mov 0.00002031 0 0.3 
Lvoltage: voltnn mov 0.000472 0 0.3
brakepress: Cyl rot 0.73013699 0 0
pipepress: PG rot 0.74193548 0 0
compressor: Zg rot 0.45146245 0 0
clock: analog
universal2: okno_kabiny mov 0.7 0.0 0.3

i-conv_ovld: przetwornica
i-motor_ovld: nadmiarowy
i-mainbreaker: szybki
i-resistors: opory
i-security_aware: czuwak
i-security_cabsignal: shp
i-door_left: drzwiprawe
i-door_right: drzwilewe
i-departure_signal: odjazd
i-voltbrake: napiecie
i-braking: hamowanie
i-universal3: podswietlenie

cab0definition:
0.0 1.1 -3.542 0.0 1.1 -3.542
driver0pos:
0.0 2.5 -3.542
cab0model: kabina_a.t3d
