Param. Category=train M=55500 Vmax=110 PWR=608 SandCap=500 Type=ezt
Load: MaxLoad=76 LoadQ=pieces LoadAccepted=Passengers,Pantstate OverLoadFactor=2 LoadSpeed=1 UnLoadSpeed=2
Dimensions: L=21.77 H=4.12 W=2.96 Cx=0.1
Wheels: D=1.0 AIM=2000 Tw=1.435 Axle=Bo'Bo' Ad=2.75 Bd=15.6 Rmin=80 BearingType=Roll
Brake: BrakeType=Oerlikon BrakeValve=EP2 NBpA=4 MBF=85.0 MaxBP=0.4 BCN=2 BCR=0.178 BCD=0.15 BCM=7.32 HiPP=0.5 LoPP=0.34 Vv=0.01 MinCP=0.58 MaxCP=0.72 CompressorSpeed=0.0
Doors: OpenCtrl=DriverCtrl CloseCtrl=DriverCtrl OpenSpeed=0.2 CloseSpeed=0.1 DoorMaxShiftL=0.32 DoorMaxShiftR=0.27 DoorOpenMethod=Shift DoorClosureWarning=Yes 
BuffCoupl. CType=Automatic kB=19200 DmaxB=0.05 FmaxB=740 kC=6800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58
Cntrl. BrakeSystem=ElectroPneumatic BrakeHandle=FVel2 BCPN=1 BDelay1=15 BDelay2=4 ASB=Manual LocalBrake=ManualBrake DynamicBrake=Passive MCPN=3 SCPN=3 AutoRelay=Yes IniCDelay=0.0 SCDelay=0.8 CoupledCtrl=Yes
-1 0.5 	0.0	6  ElectroPneumatic 
 0 -1	-1	0  ElectroPneumatic
 1 -1   0.35	4  ElectroPneumatic
//2 -1   -1      0  ElectroPneumatic		
// 3 0.34	-1	2  Pneumatic
// 4 0	-1	40 Pneumatic 
//-1 0.6 	-1	35 Pneumatic 
// 0 0.5	-1	9  Pneumatic
// 1 0.44 	-1	9  Pneumatic
// 2 0.40 	-1	9  Pneumatic
// 3 0.36	-1	9  Pneumatic
// 4 0.32	-1	9  Pneumatic
// 5 0.28	-1	9  Pneumatic
// 6 0	-1	35 Pneumatic
Security: AwareSystem=Active,CabSignal AwareDelay=60 SoundSignalDelay=5 EmergencyBrakeDelay=6 RadioStop=Yes 
Light: Light=Generator LGeneratorEngine=ElectricSeriesMotor LMaxVoltage=110 LMaxCurrent=155  
Power: EnginePower=CurrentCollector CollectorsNo=2 MaxVoltage=3600 MaxCurrent=1200 MinH=0.38 MaxH=2.4 CSW=1.4
Engine: EngineType=ElectricSeriesMotor Volt=1500 Trans=19:70 WindingRes=0.15 nmax=2390
Switches: Pantograph=Impulse

MotorParamTable:
0 20.68 63.8   149  76    1
1 20.48 84.5   144 106    1
2 22.41 147    140 134    1
3 21.94 188    120 132    0
END-MPT 
Circuit: CircuitRes=0.01 ImaxLo=280 ImaxHi=281 IminLo=135 IminHi=175

RList: Size=14 RVent=No
0               0		0	0		0
1               17.682		1	4		0
2               14.182		1	4		1
2               10.682		1	4		1
2                8.474		1	4		1
2                6.266		1	4		1
2                4.605		1	4		1
2                2.944		1	4		1
2                1.472		1	4		1
2                0		1	4		1
3                8.841			2	2		1
3                5.341			2	2		1
3                3.133			2	2		1
3                1.472			2	2		1
3                0			2	2		0
END-RL