# to jest plik z parametrami dla ST44
# stale uniwersalne stosowane dla kazdego pojazdu
# prametry hamulca dla SPKS: youBy
Param. Category=train M=116000 Mred=20000 Vmax=100 PWR=1232 SandCap=400 Type=st44
Dimensions: L=17.5 H=4.62 W=2.95 Cx=0.1
Wheels: D=1.05 AIM=4000 Tw=1.435 Axle=Co'Co' Ad=2.6 Bd=8.6 Rmin=80 
Brake: BrakeValve=LSt NBpA=4 MBF=124 MaxBP=4.1 MaxLBP=3.9 MaxASBP=1.8 BCN=8 BCR=0.1016 BCD=0.1 BCM=10.4 HiPP=5 LoPP=3.5 Vv=0.888 MinCP=7 MaxCP=8.5 CompressorSpeed=0.077 BCS=1 BSA=2 BM=P10-Bgu BVV=222 CompressorPower=Main BRE=0.9
BuffCoupl1. CType=Automatic kB=9200 DmaxB=0.15 FmaxB=740 kC=4800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58 AllowedFlag=39 ControlType=ST44
BuffCoupl2. CType=Automatic kB=9200 DmaxB=0.15 FmaxB=740 kC=4800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58 AllowedFlag=55 ControlType=ST44
Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic BCPN=6 BDelay1=15 BDelay2=4 BDelay3=35 BDelay4=25 ASB=Manual LocalBrake=PneumaticBrake MCPN=15 SCPN=2 IniCDelay=0.5 SCDelay=0.1 BrakeDelays=GP BrakeHandle=FV4a LocBrakeHandle=FD1 AutoRelay=Yes ManualBrake=Yes OilStart=Automatic WaterStart=Battery ConverterStart=Automatic
-1 0.7 	-1	15 Pneumatic
 0 0.5	-1	9  Pneumatic
 1 0.46 -1	9  Pneumatic
 2 0.42 -1	9  Pneumatic
 3 0.38	-1	9  Pneumatic
 4 0.34	-1	9  Pneumatic
 5 0.29	-1	9  Pneumatic
 6 0	-1	15 Pneumatic

Security: AwareSystem=Active,CabSignal AwareDelay=60 SoundSignalDelay=5 MaxHoldTime=1.0 EmergencyBrakeDelay=6 RadioStop=Yes 

Light: Light=Generator LGeneratorEngine=ElectricSeriesMotor LMaxVoltage=110 LMaxCurrent=100  
Clima: HMaxVoltage=3000 Heating=Generator HGeneratorEngine=Main HGeneratorMinRPM=400 HGeneratorMinVoltage=2400 HGeneratorMaxRPM=750 HGeneratorMaxVoltage=3300
Engine: AIM=3.3 EngineType=DieselElectric Trans=15:68 Ftmax=396000 Flat=1 Vhyp=18 Vadd=0 Cr=1.107 WaterFlowTemperature=80 WaterCoolingTemperature=45 WaterMaxTemperature=95 WaterShutters=Yes WaterAuxCircuit=Yes WaterAuxCoolingTemperature=60 WaterAuxMaxTemperature=75 WaterAuxShutters=Yes OilMinPressure=0.25 OilMaxPressure=0.8 OilMaxTemperature=71 HeatKFO=40 HeatKFO2=190 HeatKW=0.2 WaterCoolingFanSpeed=1.86

MotorParamTable: 
0	10	179	2000	72	2450	0
1	8	190	1600	95	2250	3600
2	7	300	1400	170	0	3450
END-MPT  

//Circuit: CircuitRes=0.01 ImaxLo=1800 ImaxHi=1800 IminLo=400 IminHi=400


WWList: Size=15
400	0	0	0
400	40	180	1500
425	100	240	2000
450	250	300	2080
475	450	330	3660
500	500	360	3830
525	550	380	4000
550	600	405	4160
575	700	430	4330
600	750	450	4660
625	800	475	4830
650	850	500	5160
675	950	525	5330
700	1050	550	5500
725	1150	575	5660
750	1232	600	6000
END-WWL 