// to jest plik z parametrami dla towarowego wagonu 4-osiowego : weglarka typ 12-119
// stale uniwersalne stosowane dla kazdego pojazdu
Author chk=Micha³£ t3d=Sigman tex=Sigman
Param. Category=train M=22500 Vmax=120 
// masa [kg], Vmax [km/h]
Load: MaxLoad=69 LoadQ=tonns LoadAccepted=coal,ruda1,ruda2,drzewo LoadSpeed=1 UnLoadSpeed=0.1
// Ladownosc, typ ladunku, szybkosc naladunku i wyladunku t/s
Dimensions: L=13.92 H=3.495 W=3.134 Cx=0.1 
// dlugosc, wysokosc, szerokosc [m], wspolcz. oporu aerodynam.
Wheels: D=0.95 Tw=1.520 AIM=300 Axle=2'2' Ad=1.85 Bd=8.650 Rmin=30 BearingType=Roll
// srednica kol napednych, szer., uklad osi, rozstaw osi, rozstaw czopow, min. promien skretu [m]
Brake: BrakeValve=ESt3 Size=16 MBF=144 MaxBP=3.8 BCN=1 BCR=0.2032 BCD=0.14 BCMlo=3.43 BCMHi=12.00 NBpA=4 BM=P10-Bg BCS=2.7 BSA=16.00 BVV=88 BRE=0.83
// ilosc elementow ciernych na os, max sila docisku ham. recznego [kN], max. cisnienie w cylindrze hamulcowym, 
// cylindry: ilosc, promien, skok roboczy, mnoznik przekladni, cisnienie w przewodzie jesli nie podane to 0.5MPa
// ilosc elementow ciernych na os, wspolczynnik prop. p->F [kN/MPa], max. cisnienie w cyl. [MPa]
BuffCoupl. CType=Automatic kB=9200 DmaxB=0.15 FmaxB=740 kC=4800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58 AllowedFlag=3 AutomaticFlag=1
// urzadzenia zderzno-cieglowe - maksymalne ugiecie, maksymalna sila, wspolczynnik tlumienia
Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic LocalBrake=ManualBrake BrakeDelays=GP
// urzadzenia hamulcowe - sposob kontroli