//Scenariusz TNS 403001:
//Eventy PutValues uniwersalne do wywołania:
event _pv_rp1 				PutValues 2 none 	0 0 0	Warning_Signal 			1 	1 endevent
event _pv_zmienkierunek		PutValues 0 none 	0 0 0 	Change_Direction 		0 	0 endevent
event _pv_podczep			PutValues 0 none 	0 0 0 	Shunt 					-3 	-99 endevent

//Eventy Radiostop:
node 1000 0 rs_dzwiek_rozmowa sound -92150 2 -1450 radiotelefon/radiostop.ogg endsound //26s RS + "ktos sie bawi radiostopem"
event 		rs_dzwiek_rozmowa sound 2 rs_dzwiek_rozmowa 1 2 endevent //R2 Orzechowo
event losuj_rs_orzechowo multiple 0 none og_rs_up1 condition probability 0.15 endevent //15% prawdopodobienstwa na RS w Orzechowie xxx


//Komórka do zdarzenia losowego RS:
node -1 0 rs_og_kom1 memcell  5 5 5 						x 0 0 none endmemcell // x 0 0 
event og_rs_up1 	updatevalues 1 rs_og_kom1 				* * 1 endevent

//Komórka do wysyłania informacji do pociągu:
node -1 0 rs_og_kom2 memcell  6 6 6 						x 0 0 none endmemcell // x 0 0 
event og_rs_hamuj 	updatevalues 0 rs_og_kom2 				Emergency_brake 1 1 endevent
event og_rs_jedz 	updatevalues 20 rs_og_kom2 				x 1 1 endevent

event og_rs_getval getvalues 4 rs_og_kom2 endevent


//-- Wyzwolenie RS:
event 2tor_og493:event2 multiple 0 rs_og_kom1
og_rs_getval 	//- wysłanie info do poc. o radiostopie
og_rs_hamuj		//- zmiana stanu komórki na Emergency_brake	
og_rs_jedz		//- usuniecie Emergency_brake po 20 sek.
rs_dzwiek_rozmowa
condition memcompare * * 1 endevent


node -1 0 wyzwalacz_radiostopu memcell  1.0 0.0 1.0 * 0 0 none endmemcell
event radiostop updatevalues 1 wyzwalacz_radiostopu * * 1 endevent
event rs_conv_start multiple 0 wyzwalacz_radiostopu rs_conv_startb wpisz_rs usun_rs condition memcompare * * 1 endevent
event rs_hamuj getvalues 51 rs_mem endevent
event wpisz_rs updatevalues 1.0 rs_mem Emergency_brake 1 1 endevent
event usun_rs updatevalues 55.0 rs_mem nic 1 1 endevent

node 800 0 rs_mem memcell -42965 0 91229 nic 1 1 none endmemcell


//-- Deklaracje dźwięków RT - R5:
node -1 0 	s_pd_wyj_sz 				sound 		-90245 2 -6330 		 radiotelefon/wyjazd_na_zastepczy.ogg endsound
event 		s_pd_wyj_sz 				sound 0 	s_pd_wyj_sz 1 5 endevent 				//R5

node -1 0 	s_eszelon_przelot 			sound 		-90245 2 -6330 		 radiotelefon/przelot_zrobiony.ogg endsound
event 		s_eszelon_przelot 			sound 25 	s_eszelon_przelot 1 5 endevent 				//R5

node -1 0 	s_manewr_st44 				sound 		-90245 2 -6330 		 radiotelefon/tor_zwolnic_manewry2.ogg endsound
event 		s_manewr_st44 				sound 0 	s_manewr_st44 1 5 endevent 				//R5

node -1 0 	s_manewr_nasklad 			sound 		-90245 2 -6330 		 radiotelefon/mozna_do_tylu.ogg endsound
event 		s_manewr_nasklad 			sound 3 	s_manewr_nasklad 1 5 endevent 				//R5

node -1 0 	s_podanysem 				sound 		-90245 2 -6330 		 radiotelefon/podany_semafor2.ogg endsound
event 		s_podanysem 				sound 3 	s_podanysem 1 5 endevent 				//R5

//-- Deklaracje dźwięków RT - R2:
node -1 0 	s_og_poczekamy 				sound 		-90245 2 -6330 		 radiotelefon/poczekamy_z_wyjazdem.ogg endsound
event 		s_og_poczekamy 				sound 0 	s_og_poczekamy 1 2 endevent 				//R2

node -1 0 	s_og_wj_tow1 				sound 		-90245 2 -6330 		 radiotelefon/wjedzie_towarowy_1.ogg endsound
event 		s_og_wj_tow1 				sound 45 	s_og_wj_tow1 1 2 endevent 				//R2

node -1 0 	s_leo1 						sound 		-90245 2 -6330 		 radiotelefon/przeszkadzajka3.ogg endsound
event 		s_leo1 						sound 25 	s_leo1 1 2 endevent 				//R2

nnode -1 0 	s_leo_pj1 				sound 		-90245 4 -6335 		 radiotelefon/panie_janku_1.ogg endsound
event 		s_leo_pj1 				sound 35 	s_leo_pj1 1 2 endevent 				//R2

node -1 0 	s_leo_pj2 				sound 		-90245 5 -6336 		 radiotelefon/panie_janku_2.ogg endsound
event 		s_leo_pj2 				sound 50 	s_leo_pj2 1 2 endevent 				//R2

node -1 0 	s_leo_pj3 				sound 		-90245 6 -6337 		 radiotelefon/panie_janku_3.ogg endsound
event 		s_leo_pj3 				sound 58 	s_leo_pj3 1 2 endevent 				//R2

node -1 0 	s_leo_pj4 				sound 		-90245 7 -6338 		 radiotelefon/panie_janku_4.ogg endsound
event 		s_leo_pj4 				sound 69 	s_leo_pj4 1 2 endevent 				//R2



node 2000 0 s_ryp_r1 				sound 		-62330 2 -2075 		radiotelefon/linia053/l053_noc_tu_przelot.ogg endsound
event 		s_ryp_r1 				sound 25 	s_ryp_r1 1 2 endevent //R2

node 2000 0 s_kz_r1 				sound 		-73390 -10 -1800 		radiotelefon/sz_wygaslo.ogg endsound
event 		s_kz_r1 				sound 10 	s_kz_r1 1 2 endevent //R2



//-- Deklaracje dźwięków RT - R6:
node -1 0 	s_3minuty 				sound 		-90245 2 -6330 		 radiotelefon/linia053/3minuty_poczekamy.ogg endsound
event 		s_3minuty 				sound 30 	s_3minuty 1 6 endevent 				//R6

node -1 0 	s_podanysem_pzs 		sound 		-90245 2 -6330 		 radiotelefon/podany_semafor2	.ogg endsound
event 		s_podanysem_pzs 		sound 2 	s_podanysem_pzs 1 6 endevent 				//R6



//Losowanie wariantów zdarzeń losowych
event onstart_losowanie_zdarzenia multiple 20 none
losujpd_sem
losujleo_przebieg
losuj_rs_orzechowo
losujkz_wjazd
endevent

//-- Eventy dla ROJ 14221: osobowy Rypinek - Leosin.
event tt_roj14221 	putvalues 20 none 1 1 1 	Timetable:tomaszewo/scenariusze/rj_roj14221  			-0.1 		0 endevent
event tt_pwj446005 	putvalues 60 none 1 1 1 	Timetable:tomaszewo/scenariusze/rj_pwj446005  			-0.1 		0 endevent



event onstart_rypinek multiple 5 none
ryp_r_s4 ryp_e_s10 ryp_zwr2- ryp_zwr1- 
karsz_d_s13 karsznice_zwr002- karsznice_zwr004- 
s_ryp_r1


ryp_a_s13 ryp_zwr5- ryp_zwr6+ ryp_zwr14-

ryp_manewr_en57
endevent

event ryp_manewr_en57 multiple 65 none
ryp_wk3o ryp_zwr21- ryp_zwr22- 
ryp_tarcza_podaj
randomdelay 40
endevent

event ryp_tarcza_podaj multiple 5 none
ryp_tm18_ms2
randomdelay 15
endevent

//Komórka pamięci: RYPINRK
node -1 0 		ryp_mem memcell 	1 1 1 				x 0 0 none endmemcell //pocz.: x 0 0
 
event ryp_up1os 	updatevalues 1 ryp_mem 			* * 1 endevent
event ryp_up2tow 	updatevalues 1 ryp_mem 			* 1 * endevent




//Wyjazd z Rypinka: wykona sie tylko gdy oba warunki beda spelnione:
//-- osobowy w peronie  ORAZ 
event ryp471:event1 multiple 0 none 
ryp_up1os ryp_14221_wyjazd tt_roj14221
endevent

//--towar przeleciał
event ryp411:event1 multiple 0 none
ryp_up2tow ryp_14221_wyjazd
endevent

event ryp_14221_wyjazd multiple 60 ryp_mem
ryp_zwr27- ryp_zwr28- ryp_zwr30- ryp_zwr31- ryp_sem14221
condition memcompare * 1 1
endevent

event ryp_sem14221 multiple 5 none ryp_O_s10 randomdelay 20 endevent



//LUZAK z KZ do RP:
event ryp1058:event2 multiple 0 none
ryp_r_s13 ryp_zwr33- ryp_zwr32- ryp_zwr31+ ryp_zwr30+ ryp_zwr29- ryp_zwr34+ ryp_zwr24- ryp_zwr26-
kz_d_s2
endevent

//Kaczyce: wjazd od razu lub z opóźnieniem:
node -1 0 memkz_wjazd memcell 1.0 1.0 1.0 * 0 0 none endmemcell
 event upkz_wjazd updatevalues 0.0 memkz_wjazd * 1 1 endevent
 event losujkz_wjazd multiple 0.0 none upkz_wjazd condition propability 0.2 endevent
 event kz_wjazd multiple 0.0 none mul1kz_wjazd mul2kz_wjazd endevent
 event mul1kz_wjazd multiple 0.0 memkz_wjazd kz_a1_s2 kz_a_s5 condition memcompare * 0 0 endevent
 event mul2kz_wjazd multiple 90 memkz_wjazd kz_a1_s2 kz_a_s5 condition memcompare * 1 1 endevent
 
 
event grb118:event2 multiple 0 none kz_wjazd endevent

event m_kol075:event2 multiple 0 none //-- 15% na wygasniecie drogowskazu do KZ
kz_a_s1 s_kz_r1
kz_a_mrugaj
condition propability 0.15 endevent

event kz_a_mrugaj multiple 14 none kz_a_sz1 endevent


node -1 0 kz_sm42_odjazd_evlch eventlauncher -71200 5 -2137 -1 none 0605 kz_sm42_odjazd none  end  //06:05 - 06:07 odjazd SM42 z Kz do OM

event kz_sm42_odjazd multiple 0 none
kz_k_s10a kz_22+ kz_23-
om_A_s13 om_zwr1- om_zwr2- om_zwr4- om_zwr6+ om_zwr102- 
randomdelay 120
endevent

event 2tor_om_dod036:event2 multiple 0 none //wjazd do OM dla 14221: sm42 się schowała
om_A_s5 om_zwr1+ om_zwr2+ om_zwr4+ om_zwr6- om_zwr102+ 
randomdelay 15 
endevent

//KZ: wyjazd z KZ dla 14221 TYLKO GDY:
//-- 14221 wjedzie w peron
//-- ORAZ
//-- SM42 zwolni 1 odstęp za KZ
node -1 0 		kz_mem memcell 	1 1 1 				x 0 0 none endmemcell //pocz.: x 0 0
 
event kz_up1os 	updatevalues 1 kz_mem 			* * 1 endevent
event kz_up2sm 	updatevalues 1 kz_mem 			* 1 * endevent
event kz_up3yy 	updatevalues 30 kz_mem 			y * * endevent


event tor_kz062:event2 multiple 25 none //w peronie KZ ROJ
kz_roj14221_wyjazd
kz_up1os
endevent

event 2tor_kz044:event2 multiple 25 none //1 odstęp wolne SM42
kz_roj14221_wyjazd
kz_up2sm
endevent



event kz_roj14221_wyjazd multiple 25 kz_mem //tylko 1 raz
kz_j_s5 kz_22- kz_23+

kz_up3yy
condition memcompare x 1 1 
endevent

event 2tor_om059:event1 multiple 5 none
zamknij_orzechowomiasto om_h_semafor
randomdelay 10
endevent

event om_h_semafor multiple 15 none om_h_s3 endevent

//-- KONIEC 14221 :) dla odcinka Rypinek - Orzechowo Miasto








event onstart_podole multiple 15 none
pd_x2_s10 pdkoniec_zwr2- pd_h_s2 pd_c_s2 zamknij_pd		//eszelon SM42 przelot przez Podole
s_eszelon_przelot

//OG: wjazd dla Eszelona:
og_c_s12 o_zwr4- o_zwr3- o_zwr5- o_zwr6- 
og_s_s10a o_zwr27- o_zwr28+ ns_c_s2 ns_koniec_zwr1+
zamknij_orzechowo
randomdelay 45
endevent


event pt4_tor_181:event1 multiple 15 none //event wyzwalany wyjazdem z Podola w kierunku Orzechowa
st44_manewr0
endevent

//Komórka pamięci: Podole
node -1 0 		pd_mem memcell 	1 1 1 				x 0 0 none endmemcell //pocz.: x 0 0
 
event pd_up1 	updatevalues 1 pd_mem 			* * 1 endevent
event pd_up2 	updatevalues 1 pd_mem 			* 1 * endevent
event pd_up3 	updatevalues 1 pd_mem 			* 2 * endevent
event pd_up4 	updatevalues 1 pd_mem 			* 3 * endevent


event st44_manewr0 multiple 0 pd_mem s_manewr_st44 st44_manewr1 condition memcompare * * 0 endevent

event st44_manewr1 multiple 8 pd_mem
pd_tm4_ms2 pd_wk1o pd_zwr5- pd_tm1_ms2 pd_c_ms2 zamknij_pd

pd_up1
pd_up2
condition memcompare * * 0
endevent

event pt4_tor_190:event1 multiple 25 pd_mem //zawróć na skład
pd_tm5_ms2 pd_zwr2-
pd_wk1z pd_zwr5+
s_manewr_nasklad
pd_up3
condition memcompare * 1 *
endevent


//Najazd na skład: przypięcie do składu i przypisanie RJ:
event podole_123:event2 multiple 5 pd_mem
_pv_podczep _pv_rp1
tt_403001
pd_wjazd_osobowy //ros 44301

pd_up4
tns_probahamulca
condition memcompare * 2 *
endevent

//Przypisanie RJ dla TNS 403001:
event tt_403001 	putvalues 180 none 1 1 1 	Timetable:tomaszewo/scenariusze/rj_tns403001 			0.1 		0 endevent
/*
1) parametr:
0.1 - aktywnie oczekuje pod W4 / semaforem i czeka na czas odjazdu
20 - od razu rusza z V20km/h po nadaniu RJ (stacja bez sem.)
dodatni - do przodu
ujemny - do tyłu

2) parametr:
przesunięcie RJ w minutach (można tego samego RJ użyć wielokrotnie w ciągu dnia)
*/

event 2tor_og220:event1 multiple 0 none //wyjazd ROS 44301 z Orzechowa
zamknij_orzechowo
og_e_s10 o_zwr13+ o_zwr10- o_zwr4- o_zwr3- o_zwr5- o_zwr6- 
endevent

event pd_wjazd_osobowy multiple 200 none
pd_A_s13 pd_zwr1- pd_zwr2+ zamknij_pd
pd_zapowiedz
randomdelay 60
endevent

node 450 0 		pd_zapowiedz sound 	-90246 5 -6325 radiotelefon/linia053/rudawa_zapowiedz_wjazd.ogg endsound
event 			pd_zapowiedz sound 25 			pd_zapowiedz 1 endevent

//Dźwięki / eventy próby hamulca dla TNS 403001: same dźwięki młotka
/*
u_mlotek_luz.ogg
u_mlotek_zacisk.ogg
*/
event tns_probahamulca multiple 80 none
prh_ham1 prh_ham2 prh_ham3 prh_ham4
prh_luz1 prh_luz2 prh_luz3 prh_luz4 prh_luz5
randomdelay 45
endevent

node 450 0 prh_ham sound 		-90245 2 -6330 		u_mlotek_zacisk.ogg endsound 
event prh_ham1 sound 0 			prh_ham 1 endevent
event prh_ham2 sound 15			prh_ham 1 endevent
event prh_ham3 sound 35 		prh_ham 1 endevent
event prh_ham4 sound 40 		prh_ham 1 endevent


node 450 0 prh_luz sound 		-90244 1 -6327 		u_mlotek_luz.ogg endsound 
event prh_luz1 sound 75 		prh_luz 1 endevent
event prh_luz2 sound 95 		prh_luz 1 endevent
event prh_luz3 sound 105 		prh_luz 1 endevent
event prh_luz4 sound 125 		prh_luz 1 endevent
event prh_luz5 sound 145 		prh_luz 1 endevent

//Osobowy 44301 wjechał, wyjazd dla TNS 403001
event podole_101:event1 multiple 30 none
zamknij_pd pd_zwr1+ pd_zwr2-
pd_sem403001
pd_man_44301
orz_przebieg
randomdelay 30
endevent

event pd_man_44301 multiple 45 none
pd_e_ms2 pd_zwr3- pd_zwr4+ pd_tm2_ms2 pd_zwr5- pd_wk1o
endevent


node -1 0 mempd_sem memcell 1.0 1.0 1.0 * 0 0 none endmemcell
 event uppd_sem updatevalues 0.0 mempd_sem * 1 1 endevent
 event losujpd_sem multiple 0.0 none uppd_sem condition propability 0.1 endevent
 event pd_sem403001 multiple 15 none mul1pd_sem mul2pd_sem endevent
 event mul1pd_sem multiple 0.0 mempd_sem pd_d_s10 s_podanysem condition memcompare * 0 0 endevent
 event mul2pd_sem multiple 0.0 mempd_sem s_pd_wyj_sz pd_zastepczy condition memcompare * 1 1 endevent
 
 event pd_zastepczy multiple 10 none pd_d_sz1 randomdelay 30 endevent
/* ---------------------------koniec Podole			---------------------------*/

/* ---------------------------ORZECHOWO 			---------------------------*/
 event orz_przebieg multiple 600 none og_st44_wjazd o_zwr28- o_zwr27+ endevent

 
//-- Komórka pamięci: Orzechowo Gł.
node -1 0 		og_mem memcell 	2 2 2 				x 0 0 none 	endmemcell //pocz.: x 0 0

event og_up--1	updatevalues 5 og_mem 				* * 1 		endevent
event og_up-1-	updatevalues 5 og_mem 				* 1 * 		endevent

event og_st44_wjazd multiple 0 none
zamknij_orzechowo
og_c_s13
o_zwr4- o_zwr3- o_zwr5+ o_zwr5+ o_zwr6+ o_zwr7- o_zwr11+ o_zwr14+ o_zwr15-
s_og_wj_tow1
endevent

event 2tor_og372:event2 multiple 10 memorz_przebieg //--tor nr 6 gdy wylosuje wariant 0 0: TNS na boku, osobowy leci na przód
s_og_poczekamy
zamknij_orzechowo
o_zwr4+ o_zwr3+ o_zwr5+ o_zwr5+ o_zwr6+ o_zwr7+ o_zwr11- o_zwr14+ o_zwr15+
og_b_s5
og_zapowiedz
condition memcompare * 0 0
endevent

node 450 0 		og_zapowiedz sound 	-92150 2 -1450 radiotelefon/zapowiedz_osobowy.ogg endsound
event 			og_zapowiedz sound 25 			og_zapowiedz 1 endevent




event 2tor_og200:event2 multiple 25 memorz_przebieg //--
og_r_s2
bk_b_s2 bk_i_s2 //--bk 
kt_b_s6 kt_zwr2- kt_zwr4- kt_zwr7- kt_zwr5- //--kt
condition memcompare * 0 0
endevent


//-- osobowy leci na Bk, wyjazd dla ST44, LAUDE z Borkowic do OM
event 2tor_og672:event2 multiple 0 og_mem
og_o_s13a o_zwr40+ o_zwr21+ o_zwr18- o_zwr25+ 
og_up--1
laude_bk_om
condition memcompare * * 0
endevent

event laude_bk_om multiple 0 none
zamknij_orzechowomiasto
zamknij_orzechowo
bk_d_s2 og_y_s2 og_f_s3
om_p_s13 om_zwr10- om_zwr106- om_zwr105-
randomdelay 45
endevent


//-- Borkowice:

event 2tor_bk548:event2 multiple 0 og_mem
bk_b_s2 bk_i_s3

og_up-1-
condition memcompare * 0 *
endevent


//Korty:
node -1 0 		kt_mem memcell 	2 2 2 				x 0 0 none 	endmemcell //pocz.: x 0 0

event kt_up--1	updatevalues 5 kt_mem 				* * 1 		endevent
event kt_up--2	updatevalues 5 kt_mem 				* * 2 		endevent

event 2tor_leosin047:event2 multiple 30 none
kt_st44 //za pierwszym razem: przelot dla TNS
kt_eic1	//za drugim razem: przelot dla pośpiecha
endevent

event kt_st44 multiple 0 kt_mem

kt_b_s7 kt_zwr2- kt_zwr4- kt_zwr7- kt_zwr5-
LeB_b1_s4 LeA_W1_s13 leo_zwr101- leo_zwr102-
LeB_h2_s2 kt_D_s2 bk_m_s13 bk_zwr11- bk_zwr10-

kt_up--1
condition memcompare * * 0
endevent

//-- Komorka Korty: za 2 razem-post44- poleci pośpiech z odstawki do KT:
node -1 0 		kt_mem2 memcell 	2 2 2 				x 0 0 none 	endmemcell //pocz.: x 0 0

event kt_kom2_plus1 addvalues 0 kt_mem2 				* * 1 endevent

event 2tor_korty325:event2 multiple 0 none
kt_kom2_plus1
kt_eic1_kt_leo
endevent

event kt_eic1_kt_leo multiple 30 kt_mem2
ktportal_b_s2 kt_portal_zwr2- kt_portal_zwr1- 
kt_c_s6 kt_zwr16- kt_zwr15- kt_zwr2+ kt_zwr4+ kt_zwr7+ kt_zwr5+ kt_zwr11- kt_zwr12-
condition memcompare * * 2
endevent

event 2tor_leosin571:event1 multiple 30 none
LeB_a1_s10 leo_zwr14- leo_zwr15- LeA_T2_s5
endevent

//Leosin: przelot dla ST44
event leosin759:event1 multiple 5 none //-- roj14221 wjechal w peron: przypisanie RJ 446005
tt_pwj446005 //przypisanie RJ dla PWJ 446005
leo_przebieg
randomdelay 10
endevent


node -1 0 memleo_przebieg memcell 1.0 1.0 1.0 * 0 0 none endmemcell
 event upleo_przebieg updatevalues 0.0 memleo_przebieg * 1 1 endevent
 event losujleo_przebieg multiple 0.0 none upleo_przebieg condition propability 0.5 endevent
 event leo_przebieg multiple 0.0 none mul1leo_przebieg mul2leo_przebieg 
 s_leo_pj1
 s_leo_pj2
 s_leo_pj3
 s_leo_pj4
 endevent
 
 event mul1leo_przebieg multiple 0.0 memleo_przebieg st44_leo1 condition memcompare * 0 0 endevent
 event mul2leo_przebieg multiple 0.0 memleo_przebieg st44_leo2 condition memcompare * 1 1 endevent
 
event st44_leo1 multiple 0 none
Leb_b1_s4 
LeA_W1_s12 leo_zwr39- leo_zwr40- leo_zwr43- leo_zwr128+ leo_zwr44- 
LeA_I_s10 leo_zwr119- leo_zwr120- leo_zwr121- leo_zwr122- leo_zwr123+
posp_bogusz1
endevent

event st44_leo2 multiple 0 none
leb_b1_s3 
LeA_W1_s4 leo_zwr101+ leo_zwr102+
LeA_G_s10 leo_zwr109- leo_zwr108- leo_zwr111- leo_zwr114- leo_zwr119- leo_zwr120- leo_zwr121- leo_zwr122- leo_zwr123+
posp_bogusz1
endevent

event posp_bogusz1 multiple 0 none //-- posp Boguszyce
zamknij_boguszyce
bg_d_sr2 
lec_J_s12 leo_zwr124-
LeC_E_s10a LeC_E_w24 leo_zwr125- leo_zwr127+ leo_zwr126+
randomdelay 120
endevent

event leosin1092:event2 multiple 0 none //ST44 za Leosinem:
LeA_c_s5 leo_zwr121+ leo_zwr122+ leo_zwr120+ leo_zwr119+ leo_zwr114+ leo_zwr111+ //wjazd dla POSP z Boguszyc
s_3minuty
leo_pwj446005
endevent

event leo_pwj446005 multiple 0 none
LeA_F_s10 leo_zwr110- leo_zwr109+ leo_zwr108+ 

//POSP LEO POST -> LEO
LeosinPost_F_s10 lp_zwr5+ lp_zwr4+ lp_zwr3- 

LeA_D_s5 leo_zwr115+ leo_zwr116+ leo_zwr111+ leo_zwr114+ 
endevent

//wjazd dla PWJ do LEO POST
event podm_106:event1 multiple 0 none
LeosinPost_A_s13 lp_zwr1- lp_zwr2- lp_zwr3- lp_zwr4+ lp_zwr5- 
randomdelay 30
endevent

//Manewry na LEO POST: cz1
event leodepo112:event2 multiple 30 none
LeosinPost_z1_ms2 ld_zwr121- 
endevent

//Manewry na LEO POST: cz2 na żeberko
event ld197:event2 multiple 45 none
lp_tm45_ms2 lp_tm51_ms2 ld_zwr132- ld_zwr134-
endevent


//ST44: pzs - Boguszyce
event leosin1277:event1 multiple 0 none
s_podanysem_pzs
LeC_G_s2 leo_zwr124+ 
bg_a_sr3 bg_toa_od2 zamknij_boguszyce bg_zwr1- bg_zwr2+
endevent

//-- KONIEC --//